mot indicateur de qualité de canal selon que le rapport de probabilité LRi :

égal à est supérieur ou inférieur à 1,

et selon lequel la fiabilité du bit bi est calculé par :

.