##

In die Kommando-Queuekönnen mittels der Lua-Funktion **Cmd**("CommandoName", delay1, delay2, address) Kommandos abgelegt werden.
Über die Lua-Funktion **setCmdOffset**(int **offset**) kann die Position bestimmt werden, an welcher das Kommando eingefügt (=am Kommandobus des Sensors angelegt) werden soll: