本发明公开了一种移动摄影平台，包括底座，所述底座底端安装有移动轮，所述底座设置为中空结构，所述底座顶端通过轴承连接有从动齿轮，所述底座内安装有减速机、电机和蓄电池，所述电机的输出的力矩通过减速器驱动主动轮转动，所述主动轮与从动齿轮啮合连接；所述主动齿轮顶端安装有减震机构，所述减震机构顶端安装有安装板，所述安装板上滑动安装有支架和座椅，所述支架顶端安装有套筒，所述套筒内嵌套有立柱，所述立柱顶端安装有支撑座。本发明，装置可以进行动，通过将支架滑动安装在安装板上，可根据需要调节支架的位置；且通过设置电机、从动齿轮等，使得安装板可以随着从动齿轮的旋转而旋转，从而对拍摄的方向进行调整。