**Position 1.0:**

Drehkippfenster 1flg.

Wärmeschutzverglasung Ug 1,1 W/qmK

Kunststoff weiß

Griffolive Typ 1 weiß,

Fensterbankanschluß Typ D (innen/außen ohne Falz)

