Montage- und Bedienungsanleitungen

Fühler und Sensoren

Stand: 18.08.06

Inhaltsverzeichnis

AGS54 Außentemperaturfühler Montage, Daten, Maße	3

AKF10 Kanal- und Tauchfühler Montage, Daten. Maße	5

Maße, Montagelage	6

TF25 Kabeltemperaturfühler Montage, Daten. Maße	10

VFG54 Anlegefühler Montage, Daten. Maße	12

WRF04 Raumfühler (Aufputz) Montage, Daten, Maße	14

LC-FTK ... VV Kanalfühler Feuchte / Temperatur	16

Maße, Montagelage	17

Elektroanschluss für alle Fühler und Sensoren	18

Elektroanschluss für alle Fühler und Sensoren

Fühler mit passiven Sensoren (auch LM235Z)		
Passiver Sensor, Fühler mit Anschlussdose		Passiver Sensor, Kabelfühler
Passiver Sensor, 3-Leiter-Fühler mit Anschlussdose		Passiver Sensor, 3-Leiter- Kabelfühler
Passiver Sensor, 3-Leiter-Fühler mit Anschlussdose		Passiver Sensor, 4-Leiter- Kabelfühler
Fühler mit aktivem Normausgang		
Stromausgang		Spannungsausgang

Kanal-Feuchtefühler		

	Bielefeld & Buß oHG Kastanienallee 6 38102 Braunschweig	
	Telefon: (0531)270 20 35	
	http://www.BielefeldUndBuss.de

Bielefeld & Buß oHG

Regelsysteme für Heizungs-, Klima-, Umwelttechnik

18.08.06 ba_fuehler_db.odmba_fuehler_db.odm		Seite - 17

Fühler

Montageanleitung

Rainer Bielefeld

2006-08-18T11:31:09