|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Address | Description | Sizeinbytes |
| Hex | Oct | Dec |
| 0000 | 0000 | 0 | Code Area | max.440 |
| 01B8 | 0670 | 440 | Optional Disk signature | 4 |
| 01BC | 0674 | 444 | Usually Nulls; 0x0000 | 2 |
| 01BE | 0676 | 446 | Table of primary partitions(Four 16-byte entries, IBM Partition Table scheme) | 64 |
| 01FE | 0776 | 510 | 55h | MBR signature;0xAA55 | 2 |
| 01FF | 0777 | 511 | AAh |
| MBR, total size: 446 + 64 + 2 = | 512 |