|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Address | | | | Description | | Size in bytes |
| Hex | Oct | Dec | |
| 0000 | 0000 | 0 | | Code Area | | max. 440 |
| 01B8 | 0670 | 440 | | Optional Disk signature | | 4 |
| 01BC | 0674 | 444 | | Usually Nulls; 0x0000 | | 2 |
| 01BE | 0676 | 446 | | Table of primary partitions (Four 16-byte entries, IBM Partition Table scheme) | | 64 |
| 01FE | 0776 | 510 | | 55h | MBR signature; 0xAA55 | 2 |
| 01FF | 0777 | 511 | AAh | |
| MBR, total size: 446 + 64 + 2 = | | | | | | 512 |