Run Wedge Channel Cap Detector

Mean

(Ref)

Mean RMS (Ref) Sig 227003 4 W 11 0 PHA 8± 190 181 0<rms<5 1.24 227003 7 W 0 0 PHA 8± 191 191 0<rms<5 37.47 227003 7 W 0 1 PHA 8± 217 218 0<rms<5 39.18 227003 7 W 0 2 PHA 8± 141 141 0<rms<5 38.97 227003 7 W 0 3 PHA 8± 167 160 0<rms<5 36.60 227003 16 W 0 0 PHA 8± 142 149 0<rms<5 6.83 227003 16 W 0 1 PHA 8± 187 158 0<rms<5 7.14 227003 16 W 0 2 PHA 8± 131 145 0<rms<5 7.13 227003 16 W 0 3 PHA 8± 117 142 0<rms<5 6.62 227003 20 W 0 0 PHA 8± 600 0 0<rms<5 -1.00

227003 20 W 0 1 PHA 8± 597 0 0<rms<5 -1.00 227003 20 W 0 2 PHA 8± 597 0 0<rms<5 -1.00 227003 20 W 0 3 PHA 8± 601 0 0<rms<5 -1.00 227003 22 W 1 0 PHA 8± 173 223 0<rms<5 181.75 227003 22 W 1 1 PHA 8± 178 207 0<rms<5 170.99 227003 22 W 1 2 PHA 8± 177 296 0<rms<5 218.44 227003 22 W 1 3 PHA 8± 179 302 0<rms<5 189.69 227003 21 E 1 0 PHA 8± 190 193 0<rms<5 9.14 227003 21 E 1 1 PHA 8± 201 208 0<rms<5 10.01 227003 21 E 1 2 PHA 8± 191 185 0<rms<5 9.04

227003 21 E 1 3 PHA 8± 188 184 0<rms<5 8.12 227003 5 W 19 0 CEM 8± 156 156 0<rms<5 5.40 227003 5 W 19 2 CEM 8± 165 164 0<rms<5 5.39 227003 5 W 19 3 CEM 8± 189 189 0<rms<5 5.37 227003 4 E 0 0 CEM 8± 159 155 0<rms<5 5.76 227003 4 E 0 3 CEM 8± 154 159 0<rms<5 5.44 227003 9 W 3 1 WHA 8± 171 172 0<rms<5 8.92 227003 9 W 3 2 WHA 8± 172 169 0<rms<5 6.66 227003 18 W 11 0 WHA 8± 218 313 0<rms<5 75.38 227003 18 W 11 1 WHA 8± 217 321 0<rms<5 87.72

227003 18 W 11 2 WHA 8± 221 319 0<rms<5 78.78 227003 18 W 11 3 WHA 8± 218 313 0<rms<5 82.64 227003 8 E 3 0 WHA 8± 177 178 0<rms<5 14.99