0 50 100 150 200 250 300 350

0 5000 10000 15000 20000 25000

Adiabatic Efficiency

Cycle Number plate Efficiency Convergence "EFFICIENCY"

1.47

1.48

1.49 1.5 1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

0 5000 10000 15000 20000 25000

Flow Rate, lbs/sec

Cycle Number plate Flow Convergence "INFLOW" "OUTFLOW"

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2

0 5000 10000 15000 20000 25000

Log10( Residual )

Cycle Number plate Residual Convergence "MAX" "RMS"

-1 -0.5 0 0.5 1

0 5000 10000 15000 20000 25000

Number of Supersonic Points

Cycle Number plate Supersonic Point Convergence "SUPERSONIC"

-1 -0.5 0 0.5 1

0 5000 10000 15000 20000 25000

Number of Separated Points

Cycle Number plate Separated Point Convergence "SEPARATED"

0.993

0.994

0.995

0.996

0.997

0.998

0.999 1 1.001

0 5000 10000 15000 20000 25000

Pressure Ratio

Cycle Number plate PR Convergence "PR"