Scintillating Fiber Target (TT)

• 413 fibers 0.5 × 0.5×310 cm • BCF10, τ =2.7ns, atten. length = 2 m • cladding 0.009 cm (n=1.49; fiber n=1.59) • bench tests give 30 p.e./MeV • PMT: 429 HPK R1635-02, ϕ=3/8”, τ_r=0.8ns ⇒ ×4 brighter

K^+ �! ß^+ Decay

• 5 mm × 5 mm scintillating fibers • 500 MHz GaAs CCD digitizers