E917_LVL2_14_4A_P_t2x1.hst

Fitting of Inefficiency Curve

0 0.5

1

0 5 10 15 20

mom inserted 0 0.2 0.4 0.6

0 1 2 3 4 5

E917_LVL2_14_4A_P_t2x2.hst 0 0.5 1

0 5 10 15 20

mom inserted 0 0.2 0.4 0.6

0 1 2 3 4 5

E917_LVL2_14_4A_P_t2x3.hst 0

0.5

1

0 5 10 15 20

mom inserted 0 0.2 0.4

0 1 2 3 4 5

E917_LVL2_14_4A_P_t2x4.hst 0

0.5

1

0 5 10 15 20

mom inserted 0 0.2 0.4

0 1 2 3 4 5

E917_LVL2_14_4A_P_t2x5.hst

Fitting of Inefficiency Curve

0

0.5

1

0 5 10 15 20

mom inserted 0 0.2 0.4 0.6

0 1 2 3 4 5

E917_LVL2_14_4A_P_t2x6.hst 0 0.5

1

0 5 10 15 20

mom inserted 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 1 2 3 4 5

E917_LVL2_14_4A_P_t2x7.hst 0

0.5

1

0 5 10 15 20

mom inserted 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 1 2 3 4 5

E917_LVL2_14_4A_N_t2x1.hst

Fitting of Inefficiency Curve

0 0.5

1

0 5 10 15 20

mom inserted 0

0.2

0.4

0 1 2 3 4 5

E917_LVL2_14_4A_N_t2x2.hst 0 0.5

1

0 5 10 15 20

mom inserted 0

0.2

0.4

0 1 2 3 4 5

E917_LVL2_14_4A_N_t2x3.hst 0 0.5 1

0 5 10 15 20

mom inserted 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 1 2 3 4 5

E917_LVL2_14_4A_N_t2x4.hst 0

0.5 1

0 5 10 15 20

mom inserted 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 1 2 3 4 5

E917_LVL2_14_4A_N_t2x5.hst

Fitting of Inefficiency Curve

0 0.25 0.5 0.75 1

0 5 10 15 20

mom inserted 0 0.1 0.2 0.3

0 1 2 3 4 5

E917_LVL2_14_4A_N_t2x6.hst 0 0.5

1

0 5 10 15 20

mom inserted 0 0.1 0.2 0.3

0 1 2 3 4 5

E917_LVL2_14_4A_N_t2x7.hst 0 0.5 1

0 5 10 15 20

mom inserted 0 0.2 0.4 0.6

0 1 2 3 4 5