Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Rate (Hz)

0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

QCD, Level1_JetPt>5 L1HTT100, MHT>50 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Rate (Hz)

0

200

400

600

800

1000

1200

QCD, Level1_JetPt>5 L1HTT100, MHT>75 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Rate (Hz)

0

10

20

30

40

50 QCD, Level1_JetPt>5 L1HTT100, MHT>100 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Rate (Hz)

0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

QCD, Level1_JetPt>5 L1HTT200, MHT>50 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Rate (Hz)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 QCD, Level1_JetPt>5 L1HTT200, MHT>75 HT>200 HT>250 HT>300

QCD, Level1_JetPt>5

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Rate (Hz)

0

5

10

15

20

25

30 QCD, Level1_JetPt>5 L1HTT200, MHT>100 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Rate (Hz)

0

200

400

600

800

1000

QCD, Level1_JetPt>5 L1HTT250, MHT>50 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Rate (Hz)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 QCD, Level1_JetPt>5 L1HTT250, MHT>75 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Rate (Hz)

0

5

10

15

20

25 QCD, Level1_JetPt>5 L1HTT250, MHT>100 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Rate (Hz)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 QCD, Level1_JetPt>5 L1HTT300, MHT>50 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Rate (Hz)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 QCD, Level1_JetPt>5 L1HTT300, MHT>75 HT>200 HT>250 HT>300

QCD, Level1_JetPt>5

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Rate (Hz)

0

1

2

3

4

5

6 QCD, Level1_JetPt>5 L1HTT300, MHT>100 HT>200 HT>250 HT>300