0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1500 2000 2500 Chamber Voltage

Efficiency

Ar:iso CF4:iso, 50:50 CF4:CO2:iso CF4:iso, 20:80