 Directory: /scratch/ambrose/asdqtest/oct03/

   S Q C phi slt rpt cr sl i tdcn
   - - --- --- --- --- -- -- - ----
   8 C 356 269 105 580 18 09 0 NEB2
   8 C 358 269 105 581 18 09 1 NEB2
   8 D 360 269 105 582 18 09 2 NEB2
   8 D 362 269 105 583 18 09 3 NEB2

 DTH scan: 170-700 mV, 10 mV steps (54 points)

 Ranges: TIM WID ATN QEN DTH OSC

   min: 403.8 31.2 20.0 22.8 500 190
   max: 440.3 37.2 24.4 27.8 600 250
   avg: 433.7 34.3 22.1 25.1 554 197

 Cell summary:

   SL8-356 (C,580,18-09-0): OKAY
   SL8-357 (C,580,18-09-0): OKAY
   SL8-358 (C,581,18-09-1): OKAY
   SL8-359 (C,581,18-09-1): OKAY
   SL8-360 (D,582,18-09-2): OKAY
   SL8-361 (D,582,18-09-2): OKAY
   SL8-362 (D,583,18-09-3): OKAY
   SL8-363 (D,583,18-09-3): 00 dead, 04 hot!, 08 warm
                            T = 425.6 (435.9+/-4.5) -10.2

Wire summary:

   SL8-361 (D,582,18-09-2): #07/67 N = 1.000 (1.037,0.000,0.000,0.872)
   SL8-362 (D,583,18-09-3): #02/74 N = 1.002 (1.000,0.012,0.019,0.838)
   SL8-362 (D,583,18-09-3): #03/75 N = 1.000 (1.000,0.010,0.017,0.872)
   SL8-362 (D,583,18-09-3): #04/76 N = 1.004 (1.000,0.015,0.012,0.855)
   SL8-362 (D,583,18-09-3): #05/77 N = 1.004 (1.000,0.020,0.018,0.855)
   SL8-362 (D,583,18-09-3): #06/78 N = 1.005 (1.000,0.028,0.047,0.898)
   SL8-362 (D,583,18-09-3): #07/79 N = 1.011 (1.000,0.017,0.047,0.950)
   SL8-362 (D,583,18-09-3): #08/80 N = 1.009 (1.000,0.013,0.028,0.794)
   SL8-362 (D,583,18-09-3): #09/81 N = 1.108 (1.003,0.077,0.212,1.200)
                                   T = 423.9 (435.9+/-7.0) -12.0
   SL8-362 (D,583,18-09-3): #10/82 N = 1.092 (1.001,0.053,0.192,1.166)
                                   T = 422.4 (435.9+/-7.0) -13.5
   SL8-362 (D,583,18-09-3): #11/83 N = 1.005 (1.000,0.008,0.042,0.976)
   SL8-363 (D,583,18-09-3): #00/84 N = 1.157 (1.019,0.015,0.230,1.269)
   SL8-363 (D,583,18-09-3): #01/85 N = 1.308 (1.058,0.067,0.374,1.442)
   SL8-363 (D,583,18-09-3): #02/86 N = 1.061 (1.008,0.008,0.092,1.062)
   SL8-363 (D,583,18-09-3): #03/87 N = 1.209 (1.023,0.039,0.239,1.407)
   SL8-363 (D,583,18-09-3): #04/88 N = 1.057 (1.005,0.016,0.115,1.226)
   SL8-363 (D,583,18-09-3): #05/89 N = 1.023 (1.006,0.003,0.044,1.062)
   SL8-363 (D,583,18-09-3): #06/90 N = 1.114 (1.009,0.017,0.138,1.200)
   SL8-363 (D,583,18-09-3): #07/91 N = 1.026 (1.001,0.001,0.041,0.950)
   SL8-363 (D,583,18-09-3): #08/92 N = 1.075 (1.003,0.010,0.065,1.079)
   SL8-363 (D,583,18-09-3): #09/93 N = 1.056 (1.004,0.003,0.045,1.123)
   SL8-363 (D,583,18-09-3): #10/94 N = 1.083 (1.007,0.008,0.081,1.157)
   SL8-363 (D,583,18-09-3): #11/95 N = 1.098 (1.011,0.017,0.105,1.235)