CDF33ns_clk

CDF66ns_clk

CDF132ns_clk

REG_INP(15:0)

REG_W0

REG_B0 sys22_clk

OUT(23:0)

W0_Marker

B0_Marker

Error_Marker

Error_on_W0

Error_on_B0

RESET chip_sel

INP_REG_SPACE

RAM_SPACE

LOOP_MODE

SOFT_CLOCK vme_wclk

VME_WRITE_l

NTA(5:0)

VMED(31:0)

OUT(0)

OUT(1)

OUT(2)

OUT(3)

OUT(4)

OUT(8)

OUT(7)

OUT(6)

OUT(5)

OUT(14)

OUT(13)

OUT(12)

OUT(11)

OUT(10)

OUT(9)

OUT(15)

OUT(16)

OUT(17)

U93SL2 -N7E

XC4005E-1TQ144C

XC4005-1TQ144C

23456791011121314151619202122232425262829303132333436

383940414243444647484950515253565758596061626365666768697072

7475767778798082838485868788899293949596979899101102103104105106107

109111112113114115116119120121122123124125126129130131132133134135136138139140141142143VCC

I0_143/SGCK1/A14

IO_142/A14

IO_141

IO_140

IO_139/A13

IO_138/A12 GND IO_136

IO_135

IO_134/A11

IO_133/A10

IO_132

IO_131

IO_130/A9

IO_129/A8 VCC IO_126/A7

IO_125/A6

IO_124

IO_123

IO_122/A5

IO_121/A4

IO_120

IO_119

NCIO_116/A3

IO_115/CS1/A2

IO_114

IO_113

IO_112/PGCK4/A1

IO_111/A0/WS

O/TDO

VCC CCLK

IO_106/SGCK4/DOUT

IO_105/D0/DIN

IO_104

IO_103

IO_102/RCLK/RDY/BUSY

IO_101/D1 GND IO_99

IO_98

IO_97

IO_96/D2

IO_95

IO_94

IO_93/RS

IO_92/D3

IO_89

IO_88/D4

IO_87

IO_86

IO_85/CS0

IO_84/D5

IO_83

IO_82

IO_80

IO_79/D6

IO_78

IO_77

IO_76/PGCK3

IO_75/D7

PROGRAM

DONE

IO_70/SGCK3

IO_69

IO_68

IO_67

IO_66

IO_65

IO_63

IO_62

IO_61

IO_60

IO_59

IO_58

IO_57

IO_56

IO_53/INIT

IO_52

IO_51

IO_50

IO_49

IO_48

IO_47

IO_46

IO_44/LDC

IO_43

IO_42

IO_41

IO_40/HDC

IO_39/PGCK2

I/M2

I/M0

O/M1

IO_33/SCGK2

IO_32

IO_31

IO_30

IO_29

IO_28

IO_26

IO_25

IO_24

IO_23

IO_22

IO_21

IO_20

IO_19

IO_16

IO_15

IO_14

IO_13

IO_12

IO_11/TMS

IO_10

IO_9

IO_7/TCK

IO_6/TDI

IO_5

IO_4

IO_3/A17

IO_2/PGCK1/A16

CDF66ns_clk

RESET

NTA(0)

NTA(1)

NTA(2)

NTA(3)

NTA(4)

NTA(5)

VMED(0)

VMED(1)

VMED(2)

VMED(3)

VMED(4)

VMED(5)

VMED(6)

VMED(11)

VMED(12)

VMED(13)

VMED(14)

VMED(15)

VMED(16)

VMED(17)

VMED(18)

VMED(19)

VMED(20)

VMED(21)

VMED(22)

VMED(23)

VMED(24)

VMED(25)

VMED(26)

VMED(27)

VMED(28)

VMED(29)

VMED(30)

VMED(31)

INIT

CCLK

DININIT

XPROGRAM_INP

TMS-XFTFND24-021999-P

XFT Finder_24_V4

Super Layers 2 4

Alignment Logic - Finder Input

Theresa M. Shaw

Scott Holm

1 of 1

PPD/ET&T/CDF_Upgrade

Fermi National Accelerator Lab CDF UPGRADE

ELECTRONICS

A6583174658REVSNDWG NO321ABDCA74BDCREVISIONSAPPROVEDDATEDESCRIPTION REV SCALE

FSMC NO

DWG NO

SHEETD

SIZE

REG_INP(0)

REG_INP(1)

REG_INP(2)

REG_INP(3)

REG_INP(4)

REG_INP(5)

REG_INP(6)

REG_INP(7)

REG_INP(8) sys22_clk

REG_INP(9)

REG_INP(10)

REG_INP(11)

REG_INP(12)

REG_INP(13)

REG_INP(14)

REG_INP(15)

REG_W0

REG_B0

DOUT

DOUT

OPERATE

TDITMS TCK TDO

VMED(10)

VMED(8)

OUT(18)

OUT(19)

OUT(20)

OUT(21)

OUT(22)

OUT(23)

DINTP762

TP792

TP793

TP794

TP795

TP796

TP818

TP763

VMED(7)

VMED(9)

F:\JOBS_XFT\XFTFIND24_V4\vbdc\finder_SL24.sbk!FINDER_INPUT6(43;26) Fri Apr 09 15:28:48 1999