RESET

TRIST

CDF_CLOCK

CHANA(15:0)

CHANB(15:0)

CHANC(15:0)

CHAND(15:0)

TEST_D(15:0)

DATA(31:0)

TRIGSUM(14:0)

CDF_L2AD0

CDF_L2AD1

ANALOG_CLK

CDF_HALT

CDF_L1A

CDF_L1AD0

CDF_L1AD1

CHIP_SEL

VME_RAM_EN

VME_WRITE

NTA0

RAM_AD0

RAM_AD1

RD_L2BUF

RD_PIPE_DEL

RD_RAM

WR_PIPE_DEL

1 of 1Fermi National Accelerator Lab CDF UPGRADE

ELECTRONICS

Theresa M. Shaw

RD/EED/EES

ATMS-ADMEM-041597-P20A

ADMEM - PreProduction

Xilinx FPGA

Digital Pipeline

SIZED

SHEET REV DWG NO

FSMC NO

SCALE

DESCRIPTION

DATE

APPROVED

REVISIONSCDB47ACDBA123DWG NO

SNREV8564713856CDF_RESET

PIPE_DATA

PIPE_INIT

PIPE_CCLK

ENABLE

PIPE_PROG

TSUMX(14:0)

TSUMY(14:0)

U68XC4013EPQ240-3

XC4013EPQ240

50

239216215193191190189188187186185184183181192

179178177176175174173172171169168167165164163162160159157156155154153152149148147146145144142141139138137136134133132131130129128127126125124123122

12011811711611511411311211111010910810710510410310210099979695949392898887868482817978777674737271706968676665636462

605857565554535251494826253247464443424136353433323145678910111213151617182021232427283839

85194197198199200202203205206207208209210213214217218220221223224225226228229238230231232233234235236237

170IO_24

IO_23

IO_10

IO_11

IO_12

IO_13

IO_15

IO_16

IO_18

IO_20

IO_21

IO_27

IO_28

IO_17/TMS

IO_31

IO_32

IO_33

IO_34

IO_35

IO_36

IO_41

IO_42

IO_43

IO_44

IO_46

M2DONE

CCLK

IO_38

IO_39

IO_2/A16/PGCK1

IO_3/A17

IO_5

IO_4

IO_6/TDI

IO_7/TCK

IO_8

IO_9

IO_25

IO_26

IO_47

IO_49

IO_50

IO_48

IO_51

IO_52

IO_53

IO_54

IO_55

IO_56

IO_57/SGCK2

M1M0

IO_63/PGCK2

IO_64/HDC

IO_65

IO_66

IO_67

IO_68/LDC

IO_69

IO_70

IO_71

IO_72

IO_73

IO_74

IO_76

IO_77

IO_78

IO_79

IO_81

IO_82

IO_84

IO_85

IO_86

IO_87

IO_88

IO_89/ERR/INIT

IO_97

IO_96

IO_95

IO_94

IO_93

IO_92

IO_99

IO_100

IO_107

IO_105

IO_104

IO_103

IO_102

IO_108

IO_109

IO_110

IO_111

IO_112

IO_113

IO_114

IO_115

IO_116

IO_117

IO_118/SGCK3

PROG

IO_123/D7

IO_124/PGCK3

IO_125

IO_126

IO_127

IO_128

IO_129/D6

IO_130

IO_131

IO_132

IO_133

IO_134

IO_136

IO_137

IO_138

IO_139

IO_141/D5

IO_142/CSO

IO_144

IO_145

IO_146

IO_147

IO_148/D4

IO_149

IO_152/D3

IO_153/RS

IO_154

IO_155

IO_156

IO_157

IO_159/D2

IO_160

IO_162

IO_163

IO_148/RCLK/BUSY-READY

IO_164

IO_165

IO_167

IO_168

IO_169

IO_170

IO_171

IO_172

IO_173/D1

IO_175

IO_176

IO_177/DO/DIN

IO_178/DOUT/SGCK4

O/TDO

IO_183/A0/WS

IO_184/A1/PGCK4

IO_185

IO_186

IO_186/A2/CS1

IO_188/A3

IO_189

IO_190

IO_191

IO_192

IO_193

IO_194

IO_197

IO_198

IO_199

IO_200

IO_201/A4

IO_203/A5

IO_205

IO_206

IO_207

IO_208

IO_209/A6

IO_210/A7

IO_213/A8

IO_214/A9

IO_215

IO_216

IO_217

IO_218

IO_220/A10

IO_221/A11

IO_223

IO_224

IO_225

IO_226

IO_228

IO_229

IO_230

IO_231

IO_232/A12

IO_233/A13

IO_234

IO_235

IO_236

IO_237

IO_238/A14

IO_239/A15/SGCK1

PIPE_DONE

DIAG_A_EN

DIAG_B_EN

DIAG_C_EN

DIAG_D_EN J9

321

J10 J11 VCC GND XSPARE_0

XSPARE_1

TP84

TP85

TP86

TP107

74F38N

U19456R111.0KR5267yellow

D11

PLUG

Plug type

Indicator

TEST_D(15)

TEST_D(14)

TEST_D(13)

TEST_D(11)

TEST_D(12)

TEST_D(10)

TEST_D(9)

TEST_D(8)

TEST_D(7)

TEST_D(6)

TEST_D(5)

TEST_D(4)

TEST_D(3)

TEST_D(1)

TEST_D(2)

TEST_D(0)

CHAND(0)

CHAND(1)

CHAND(2)

CHIP_SEL

DIAG_A_EN

PIPE_CCLK

PIPE_DATA

CDF_L1AD1

CDF_L1AD0

DIAG_C_EN

DIAG_B_EN

RAM_AD0

CDF_L2AD0

CDF_L2AD1

RAM_AD1

RD_RAM

DIAG_D_EN

TRIGSUM(13)

TRIGSUM(12)

TRIGSUM(11)

TRIGSUM(9)

TRIGSUM(10)

TRIGSUM(8)

TRIGSUM(7)

TRIGSUM(6)

TRIGSUM(5)

TRIGSUM(4)

TRIGSUM(0)

RD_PIPE_DEL

VME_RAM_EN

VME_WRITE

WR_PIPE_DEL

NTA0

TRIGSUM(1)

TRIGSUM(3)

TRIGSUM(2)

ENABLE

PIPE_PROG

CDF_RESET

RD_L2BUF

ANALOG_CLK

CHANC(4)

CHANC(5)

CHANC(6)

CHANC(7)

CHANC(8)

CHANC(9)

CHANC(10)

CHANC(11)

CHANC(12)

CHANC(13)

CHANC(14)

CHANC(15)

CHANB(0)

CHANB(1)

CHANB(2)

CHANB(3)

CHANB(4)

CHANB(5)

CHANB(6)

CHANA(0)

CHANA(1)

CHANA(10)

CHANA(11)

CHANA(12)

CHANA(13)

CHANA(14)

CHANA(15)

DATA(31)

DATA(30)

DATA(29)

DATA(28)

DATA(27)

DATA(26)

DATA(25)

DATA(24)

DATA(23)

DATA(22)

DATA(21)

DATA(20)

DATA(19)

DATA(18)

DATA(17)

DATA(16)

DATA(15)

DATA(14)

DATA(13)

DATA(12)

DATA(11)

DATA(10)

DATA(9)

DATA(8)

DATA(7)

DATA(6)

DATA(5)

DATA(4)

DATA(3)

DATA(2)

DATA(1)

DATA(0)

CHANB(7)

CHANB(8)

CHANB(9)

CHANB(10)

CHANB(11)

CHANB(12)

CHANB(13)

CHANB(14)

CHANB(15)

CHANC(2)

CHANC(3)

CHANC(0)

CHANC(1)

CHANA(9)

CHANA(8)

CHANA(7)

CHANA(6)

CHANA(5)

CHANA(4)

CHANA(3)

CHANA(2)

CHAND(3)

CHAND(4)

CHAND(5)

CHAND(6)

CHAND(7)

CHAND(8)

CHAND(9)

CHAND(10)

CHAND(11)

CHAND(12)

CHAND(13)

CHAND(14)

CHAND(15)

CDF_HALT

CDF_L1A

TRIST

RESET

TRIGSUM(14)

TSUMX(0)

TSUMX(1)

TSUMX(2)

TSUMX(3)

TSUMX(4)

TSUMX(5)

TSUMX(6)

TSUMX(7)

TSUMX(8)

TSUMX(9)

TSUMX(10)

TSUMX(11)

TSUMX(12)

TSUMX(13)

TSUMY(0)

TSUMY(1)

TSUMY(2)

TSUMY(3)

TSUMY(4)

TSUMY(5)

TSUMY(6)

TSUMY(7)

TSUMY(8)

TSUMY(9)

TSUMY(10)

TSUMY(11)

TSUMY(12)

TSUMY(13)

TSUMY(14)

TSUMX(14)

XSPARE_0

XSPARE_1

PLUG

E:\JOBS_ADMEM\Analog_Admem\Analog_Admem\vbdc\admem_pre_prod.sbk!pipesum3(24;24) Mon Jul 20 14:38:44 1998