F H L1 L2 L3 L4 TOTAL # detector sides 2 1 1 2 1 2 # assemblies (both ends) 12 4 7 7 7 7 44 R (min) (cm) 2.57 9.5 2.77 4.61 6.83 9.16 R (max) (cm) 9.96 26 3.58 5.49 7.52 9.99 z (min) or < z > (cm) 6.4 110 < 12 > < 12 > < 12 > < 12 > z (max) (cm) 54.8 120 42 42 42 42 # ladders/assembly 12 24 12 12 24 24 Detector length (cm) 7.5 14.86 6 6 6 6 Min detector width (cm) 1.673 2.42 2.115 3.395 2.115 3.395 Max detector width (cm) 5.692 6.40 2.12 3.40 2.12 3.40 2 Detector area (cm ) 27.62 65.53 12.72 20.4 12.72 20.4 Strip pitch („ m) 50 50 50 50 50 50 # IC’s/side 8 10 3 5 3 5 # detectors/readout unit 1 2 2 2 2 2 # detectors/assembly 12 48 24 24 48 48 # detectors (total) 144 192 168 168 366 366 1344 Silicon mass (g) 278 440 149 240 299 479 1885 2 Sides£ area (cm ) 7954 7528 2137 6854 4274 13709 41222 # sets IC’s/assembly 24 24 12 24 24 48 # sets IC’s 288 96 84 168 168 336 # IC’s 2304 960 252 840 504 1680 6540 # kchannels 294.9 122.9 32 108 65 215 837 T ab le 1 . Numbers of detectors and geometric parameters of the tracker.