-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0

Pressure head (m)

10^{-15}

10^{-14}

10^{-13}

10^{-12}

10^{-11}

10^{-10}

Fig. 4. Aquifer properties used in simulations: permeability vs. pressure head.

air-entry head