                   Tx(°C) Rmin.

                           Thermometrics  NTC-100k,  size: SMD-0805

                                                                                                        R nom. R max.   UniCurve-1
compared to Fenwal-type:  192-104QE.-A01

  temp.coeff   Deviation

                               -40 3478,0923 4092,3856 4803,1505 4070 6,9 7,6

                               -35 2490,0970 2899,7713 3368,4094

                               -30 1803,4482 2079,3047 2391,3643 2078 6,5 6,2

                               -25 1320,4430 1507,8121 1717,4638

                               -20 976,7920 1105,0473 1247,0163 1103 6,1 5,0

                               -15 729,6399 818,0298 914,8333

                               -10 550,0656 611,3366 677,7327 611,9 5,7 3,7

                                   -5 418,3224 460,9986 506,7575

                                     0 320,7782 350,6123 382,2623 351,0 5,4 2,5

                                     5 247,9221 268,8295 290,7707

                                  10 193,0520 207,7187 222,9407 207,8 5,1 1,4

                                  15 151,3996 161,6819 172,2308

                                  20 119,5419 126,7312 134,0168 126,7 4,8 0,3

                                  25 95,0000 100,0000 105,0000 100,0 4,7 0,0

                                  30 74,8765 79,3657 83,9138 79,42 4,6 0,6

                                  35 59,4271 63,4155 67,5024

                                  40 47,4791 50,9979 54,6406 51,05 4,3 1,6

                                  45 38,1740 41,2645 44,4938

                                  50 30,8786 33,5853 36,4380 33,59 4,1 2,5

                                  55 25,1222 27,4890 30,0037

                                  60 20,5522 22,6204 24,8345 22,59 3,9 3,4

                                  65 16,9028 18,7100 20,6586

                                  70 13,9721 15,5520 17,2672 15,50 3,7 4,2

                                  75 11,6058 12,9881 14,4987

                                  80 9,6854 10,8962 12,2277 10,84 3,5 4,9

                                  85 8,1190 9,1810 10,3560

                                  90 6,8476 7,7818 8,8214 7,708 3,3 5,6

                                  95 5,8014 6,6248 7,5462

                              100 4,9363 5,6636 6,4817 5,569 3,2 6,3

                              105 4,2178 4,8614 5,5892

                              110 3,6183 4,1891 4,8378 4,090 3,0 7,0

                              115 3,1159 3,6232 4,2026

                              120 2,6933 3,1451 3,6635 3,045 2,9 7,6

                              125 2,3363 2,7395 3,2044 2,640 2,9 7,9

                              130 2,297 2,8 8,2

                              140 1,754 2,7 8,6

                              150 1,355 2,5 9,3

                              160 1,059 2,4 9,8

                              180 0,6659 2,3 10,8

                              200 0,4344 2,1 11,8

                              220 0,2927 1,9 12,6

                              240 0,2030 1,8 13,4

                              260 0,1445 1,7 14,1

                              280 0,1053 1,6 14,8

                              300 0,0784 1,5 15,4

temp min/max    -40/+125 C

temp.coef @25C -4,70%

Ratio R0/R50 10,39 10,44 10,49 10,45

Ratio  25/125 40,66 36,50 32,77 38,07

Beta (in K)   4250  d.200   4138  d.86

Dissipation factor    1,5  mW/K  0,75  mW/C

Time constant  5 sec. (max) 15 sec. (max)