A(31:1) AM0 AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 LWORD

IACK

ASDS0DS1NTA(17:0)

DATA_OE

VMEBUS_WRITE

WRITE

GA(4:0) sel_pipe0 sel_pipe1 sel_pipe2 sel_pipe3 sel_pipe4 wr_pipe_depth rd_idprom rd_ram ram_ad0 rd_diag_fifo wr_diag_fifo l2ad0 swreset rd_pipe_depth ram_ad1 en_fram_addr l2ad1

XPROGRAM

GLOBSR

XC17256-PD8C

43261U6CECLK CEO DATA

OE/RESET

XDONE GND VCC en_diag_pipe

TP22

TS_FRAM_PT ACK D(31:0) rd_pipe_off l2_head wr_pipe_off

QIE_FRAM_PT rd_flash wr_flash l2_buf fram_wr_en vme_fram_en vme_ram_en

FRAM_ADDR(4:0) fram_rd fram_we en_tsum_addr diag_ef diag_hf diag_pafe

PROG_PIPE

U18XC4013EPQ240

XC4013EPQ240-3

IO_239/A15/SGCK1

IO_238/A14

IO_237

IO_236

IO_235

IO_234

IO_233/A13

IO_232/A12

IO_231

IO_230

IO_229

IO_228

IO_226

IO_225

IO_224

IO_223

IO_221/A11

IO_220/A10

IO_218

IO_217

IO_216

IO_215

IO_214/A9

IO_213/A8

IO_210/A7

IO_209/A6

IO_208

IO_207

IO_206

IO_205

IO_203/A5

IO_201/A4

IO_200

IO_199

IO_198

IO_197

IO_194

IO_193

IO_192

IO_191

IO_190

IO_189

IO_188/A3

IO_186/A2/CS1

IO_186

IO_185

IO_184/A1/PGCK4

IO_183/A0/WS

O/TDO

IO_178/DOUT/SGCK4

IO_177/DO/DIN

IO_176

IO_175

IO_173/D1

IO_172

IO_171

IO_170

IO_169

IO_168

IO_167

IO_165

IO_164

IO_148/RCLK/BUSY-READY

IO_163

IO_162

IO_160

IO_159/D2

IO_157

IO_156

IO_155

IO_154

IO_153/RS

IO_152/D3

IO_149

IO_148/D4

IO_147

IO_146

IO_145

IO_144

IO_142/CSO

IO_141/D5

IO_139

IO_138

IO_137

IO_136

IO_134

IO_133

IO_132

IO_131

IO_130

IO_129/D6

IO_128

IO_127

IO_126

IO_125

IO_124/PGCK3

IO_123/D7

PROG

IO_118/SGCK3

IO_117

IO_116

IO_115

IO_114

IO_113

IO_112

IO_111

IO_110

IO_109

IO_108

IO_102

IO_103

IO_104

IO_105

IO_107

IO_100

IO_99

IO_92

IO_93

IO_94

IO_95

IO_96

IO_97

IO_89/ERR/INIT

IO_88

IO_87

IO_86

IO_85

IO_84

IO_82

IO_81

IO_79

IO_78

IO_77

IO_76

IO_74

IO_73

IO_72

IO_71

IO_70

IO_69

IO_68/LDC

IO_67

IO_66

IO_65

IO_64/HDC

IO_63/PGCK2

M0M1IO_57/SGCK2

IO_56

IO_55

IO_54

IO_53

IO_52

IO_51

IO_48

IO_50

IO_49

IO_47

IO_26

IO_25

IO_9

IO_8

IO_7/TCK

IO_6/TDI

IO_4

IO_5

IO_3/A17

IO_2/A16/PGCK1

IO_39

IO_38

CCLK

DONE M2

IO_46

IO_44

IO_43

IO_42

IO_41

IO_36

IO_35

IO_34

IO_33

IO_32

IO_31

IO_17/TMS

IO_28

IO_27

IO_21

IO_20

IO_18

IO_16

IO_15

IO_13

IO_12

IO_11

IO_10

IO_23

IO_24

239238237236235234233232231230229228226225224223221220218217216215214213210209208207206205203202200199198197194193192191190189188187186185184183181

179178177176175174173172171170169168167165164163162160159157156155154153152149148147146145144142141139138137136134133132131130129128127126125124123122

1201181171161151141131121111101091081071051041031021009997969594939289888786858482817978777674737271706968676665646362

60585756555453525149262532393850484746444342413635343332314567891011121315161718202123242728

4700

R2sel_pipe5 diag2_en diag3_en diag5_en diag6_en diag7_en diag8_en diag9_en diag4_en diag1_en diag0_en diag10_en diag11_en diag12_en diag13_en diag14_en diag15_en diag16_en diag17_en diag18_en diag19_en

1 of 1Fermi National Accelerator Lab CDF UPGRADE

ELECTRONICS

Theresa M. Shaw

RD/EED/EES

ADMEM - Production_V4

CDF Front-End Slave Interface

Xilinx FPGA

TMS-ADMEM-021999-P3A

6583174658REVSNDWG NO321ABDCA74BDCREVISIONSAPPROVEDDATEDESCRIPTION REV SCALE

FSMC NO

DWG NO

SHEETD

SIZEDAC_data_wr

DAC_data_rd

DAC_cntrl_wr

DAC_cntrl_rd

DAC_status_rd

CAFE_cntrl_wr

CAFE_cntrl_rd

PLUG

XSPARE

CAFE_delay_rd

CAFE_delay_wr tran_port_wr tran_port_rd

TP31

TP32

DWNLD_DONE

WR_PED(4:0)

RD_PED(4:0)

A(1)

A(2)

A(4)

A(5)

A(6)

A(7)

A(8)

A(9)

A(10)

A(11)

A(12)

A(13)

A(14)

A(15)

A(16)

A(17)

A(18)

A(19)

A(20)

A(21)

A(22)

A(23)

A(24)

A(25)

A(26)

A(27)

A(28)

A(29)

A(30)

A(31)

GA(0)

GA(1)

GA(2)

GA(3)

GA(4) AM0 AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 LWORD

IACK

ASDS0DS1

D(31)

D(30)

D(29)

D(28)

D(27)

D(26)

D(25)

D(24)

D(23)

D(22)

D(21)

D(20)

D(19)

D(18)

D(17)

D(16)

NTA(0)

NTA(1)

NTA(2)

NTA(3)

NTA(4)

NTA(5)

NTA(6)

NTA(7)

NTA(8)

NTA(9)

NTA(10)

NTA(11)

NTA(12)

NTA(13)

NTA(14)

XINIT

RD_PED(3) tran_port_wr

D(15)

D(14)

D(13)

D(12)

D(11)

D(10)

D(9)

D(8)

D(7)

D(6)

D(5)

D(4)

D(3)

D(2)

D(1)

D(0) rd_pipe_depth wr_pipe_depth swreset diag_ef diag_hf diag_pafe rd_pipe_off wr_pipe_off rd_idprom rd_ram wr_flash rd_flash rd_diag_fifo wr_diag_fifo l2_head l2_buf l2ad1 l2ad0

WR_PED(1)

RD_PED(0)

DWNLD_DONE sel_pipe5 ram_ad0 ram_ad1 en_fram_addr

QIE_FRAM_PT fram_wr_en vme_fram_en vme_ram_en en_diag_pipe

WR_PED(3)

RD_PED(2)

WR_PED(2)

RD_PED(1)

TS_FRAM_PT

FRAM_ADDR(0)

FRAM_ADDR(1)

FRAM_ADDR(2)

FRAM_ADDR(3)

FRAM_ADDR(4) sel_pipe1 sel_pipe2 sel_pipe3 sel_pipe4 sel_pipe0

GLOBSR

WR_PED(4)

RD_PED(4)

NTA(17)

NTA(15)

NTA(16)

DAC_data_wr

WR_PED(0)

A(3)

L:\ADMEM_P_V4\vbdc\ADMEM_PROD_V2.sbk!vme_slave(43;33) Mon Mar 15 13:46:51 1999