COVADIS CALCULS TOPOMETRIQUES - CALCUL EN BLOC D'UN RESEAU	
	
Nom de la GéoBase traitée : D:\1_Operations\3_OperationsEnCours\18033_625_MaisonCulture\Topo\MCB2\Covadis\MCB1-MCB2_02-04b.geo
Calculs effectués le : 30/07/2012 à 18:30:02
Tolérances utilisées : Cadastrales 1980 - Canevas : polygonal ordinaire
Projection utilisée : Projection Lambert 93 Zone 6 (CC47)
Altération linéaire = -85 mm/km - Correction de niveau zéro = -24 mm/km

OBSERVATIONS BRUTES REDUITES	
Station	Rep.	Point	AH	AV	Di (m)	Dh (m)	
S.32	1	S.15	275.3207	103.2533	74.849	74.743	
S.32	1	S.15	275.3227	103.2529	74.849	74.743	
S.32	1	S.15	275.3243	103.2537	74.849	74.743	
S.32	1	S.15	275.3198	103.2563	74.848	74.742	
S.32	1	S.15	275.3230	103.2568	74.848	74.742	
S.32	1	S.15	275.3240	103.2523	74.852	74.746	
S.32	1	S.15	275.3244	103.2540	74.848	74.742	
S.32	1	S.5	191.8085	103.3559	27.556	27.515	
S.32	1	S.5	191.8074	103.3548	27.559	27.518	
S.32	1	S.5	191.8081	103.3550	27.561	27.520	
S.32	1	S.5	191.8000	103.3543	27.559	27.518	
S.32	1	S.5	191.8009	103.3528	27.558	27.517	
S.32	1	7	296.8615	102.1071	36.797	36.773	
S.32	1	7	296.8606	102.1066	36.797	36.773	
S.32	1	7	296.8592	102.1040	36.797	36.773	
S.32	1	7	296.8558	102.1079	36.795	36.771	
S.32	1	7	296.8559	102.1086	36.798	36.774	
S.32	1	7	296.8550	102.1093	36.796	36.772	
S.32	1	6	219.3503	103.9901	38.404	38.324	
S.32	1	6	219.3500	103.9903	38.405	38.325	
S.32	1	6	219.3512	103.9904	38.405	38.325	
S.32	1	6	219.3445	103.9930	38.403	38.323	
S.32	1	6	219.3422	103.9941	38.405	38.325	
S.32	1	6	219.3430	103.9913	38.403	38.323	
7	1	6	159.9898	102.7460	43.011	42.966	
7	1	6	159.9903	102.7483	43.010	42.965	
7	1	6	159.9843	102.7480	43.010	42.965	
7	1	6	159.9838	102.7484	43.012	42.967	
7	1	S.5	135.9170	101.2013	47.658	47.644	
7	1	S.5	135.9175	101.2017	47.663	47.649	
7	1	S.5	135.9116	101.2025	47.657	47.643	
7	1	S.5	135.9118	101.2026	47.660	47.646	
7	1	S.32	96.8592	100.5691	36.779	36.774	
7	1	S.32	96.8602	100.5687	36.780	36.775	
7	1	S.32	96.8527	100.5709	36.780	36.775	
7	1	S.32	96.8539	100.5703	36.779	36.774	
7	1	S.15	256.5078	104.9656	42.000	41.868	
7	1	S.15	256.5078	104.9654	42.002	41.870	
7	1	S.15	256.5064	104.9663	42.002	41.870	
7	1	S.15	256.4985	104.9682	42.002	41.870	

Station	Rep.	Point	AH	AV	Di (m)	Dh (m)	
7	1	S.15	256.4981	104.9680	42.002	41.870	
7	1	S.15	256.5001	104.9691	42.002	41.870	
S.15	1	S.5	99.1685	98.6771	72.764	72.740	
S.15	1	S.5	99.1655	98.6754	72.764	72.740	
S.15	1	S.5	99.1663	98.6752	72.763	72.739	
S.15	1	S.32	75.3325	98.2237	74.782	74.745	
S.15	1	S.32	75.3310	98.2237	74.780	74.743	
S.15	1	S.32	75.3320	98.2240	74.782	74.745	
S.15	1	B.1	110.8779	99.6765	61.482	61.475	
S.15	1	B.1	110.8784	99.6759	61.484	61.477	
S.15	1	B.1	110.8785	99.6793	61.484	61.477	
B.1	1	S.15	310.8782	102.1344	61.515	61.474	
B.1	1	S.15	310.8809	102.1344	61.517	61.476	
B.1	1	S.15	310.8796	102.1357	61.517	61.476	
B.1	1	S.32	13.9586	98.5890	39.660	39.646	
B.1	1	S.32	13.9582	98.5885	39.661	39.647	
B.1	1	S.32	13.9603	98.5884	39.663	39.649	
B.1	1	B.2	171.0103	104.0901	14.677	14.645	
B.1	1	B.2	171.0112	104.0900	14.676	14.644	
B.1	1	B.2	171.0114	104.0924	14.676	14.644	
B.2	1	B.1	371.0108	103.5294	14.668	14.644	
B.2	1	B.1	371.0108	103.5276	14.669	14.645	
B.2	1	B.1	371.0124	103.5277	14.668	14.644	
6	1	S.32	19.3473	98.8742	38.320	38.310	
6	1	S.32	19.3484	98.8750	38.319	38.309	
6	1	S.32	19.3484	98.8753	38.320	38.310	
6	1	S.32	19.3461	98.8813	38.319	38.309	
6	1	S.32	19.3466	98.8813	38.319	38.309	
6	1	S.32	19.3467	98.8807	38.321	38.311	
6	1	7	359.9900	99.4985	42.955	42.949	
6	1	7	359.9901	99.4976	42.955	42.949	
6	1	7	359.9903	99.4976	42.955	42.949	
6	1	7	359.9889	99.5019	42.955	42.949	
6	1	7	359.9886	99.5017	42.956	42.950	
6	1	7	359.9886	99.5014	42.956	42.950	
6	1	B.3	275.7093	103.7082	56.777	56.675	
6	1	B.3	275.7099	103.7085	56.776	56.674	
6	1	B.3	275.7095	103.7082	56.778	56.676	
6	1	B.3	275.7064	103.7135	56.777	56.674	
6	1	B.3	275.7072	103.7127	56.778	56.675	
6	1	B.3	275.7064	103.7125	56.777	56.674	
6	1	5	263.9447	102.9547	24.834	24.805	
6	1	5	263.9441	102.9552	24.834	24.805	
6	1	5	263.9420	102.9595	24.834	24.804	
6	1	5	263.9418	102.9608	24.834	24.804	
6	1	GAK3.15	111.4838	98.6078	5.173	5.171	
6	1	GAK3.15	111.4800	98.6155	5.172	5.170	
8	1	3	25.1820	96.1367	56.078	55.969	
8	1	3	25.1811	96.1365	56.079	55.970	
8	1	3	25.1819	96.1372	56.080	55.971	
8	1	3	25.1781	96.1470	56.079	55.970	

Station	Rep.	Point	AH	AV	Di (m)	Dh (m)	
8	1	3	25.1799	96.1469	56.080	55.971	
8	1	3	25.1807	96.1483	56.079	55.970	
8	1	2	45.8303	95.6219	58.674	58.529	
8	1	2	45.8272	95.6230	58.675	58.530	
8	1	2	45.8309	95.6228	58.675	58.530	
8	1	2	45.8298	95.6327	58.675	58.531	
8	1	2	45.8295	95.6323	58.676	58.532	
8	1	2	45.8285	95.6322	58.675	58.531	
8	1	B.2	27.0191	95.9608	53.925	53.811	
8	1	B.2	27.0207	95.9615	53.925	53.811	
8	1	B.2	27.0174	95.9709	53.926	53.812	
8	1	B.2	27.0180	95.9713	53.926	53.812	
8	1	B.4	260.9778	103.0843	11.976	11.961	
8	1	B.4	260.9785	103.0851	11.977	11.962	
8	1	B.4	260.9769	103.0963	11.976	11.961	
8	1	B.4	260.9770	103.0941	11.977	11.962	
8	1	B.4	260.9767	103.0937	11.976	11.961	
B.4	1	B.3	365.7005	99.5529	58.365	58.357	
B.4	1	B.3	365.7009	99.5523	58.366	58.358	
B.4	1	B.3	365.7009	99.5531	58.367	58.359	
B.4	1	B.3	365.6982	99.5591	58.366	58.358	
B.4	1	B.3	365.6978	99.5598	58.367	58.359	
B.4	1	B.3	365.6986	99.5597	58.367	58.359	
B.4	1	8	60.9875	106.2844	12.020	11.960	
B.4	1	8	60.9890	106.2868	12.021	11.961	
B.4	1	8	60.9881	106.2859	12.022	11.962	
B.4	1	8	60.9846	106.2897	12.021	11.961	
B.4	1	8	60.9865	106.2917	12.021	11.961	
B.4	1	8	60.9844	106.2923	12.022	11.962	
B.3	1	B.4	165.7005	102.4105	58.407	58.359	
B.3	1	B.4	165.6999	102.4100	58.407	58.359	
B.3	1	B.4	165.7010	102.4113	58.408	58.360	
B.3	1	B.4	165.7015	102.4179	58.409	58.361	
B.3	1	B.4	165.7009	102.4178	58.408	58.360	
B.3	1	B.4	165.7006	102.4181	58.408	58.360	
B.3	1	6	75.7045	98.2850	56.715	56.688	
B.3	1	6	75.7044	98.2836	56.718	56.691	
B.3	1	6	75.7050	98.2847	56.716	56.689	
B.3	1	6	75.7019	98.2916	56.717	56.690	
B.3	1	6	75.7025	98.2922	56.716	56.689	
B.3	1	6	75.7021	98.2930	56.716	56.689	
3	1	8	225.1820	105.2071	56.164	55.970	
3	1	8	225.1815	105.2052	56.164	55.970	
3	1	8	225.1833	105.2050	56.165	55.971	
3	1	8	225.1797	105.2149	56.165	55.971	
3	1	8	225.1811	105.2148	56.164	55.970	
3	1	8	225.1803	105.2153	56.164	55.970	
3	1	6	361.7366	102.2283	15.381	15.370	
3	1	6	361.7374	102.2284	15.382	15.371	
3	1	6	361.7366	102.2290	15.384	15.373	
3	1	6	361.7328	102.2365	15.384	15.373	

Station	Rep.	Point	AH	AV	Di (m)	Dh (m)	
3	1	6	361.7356	102.2366	15.383	15.372	
3	1	6	361.7353	102.2383	15.381	15.370	
3	1	2	126.8566	98.8748	18.664	18.659	
3	1	2	126.8565	98.8738	18.665	18.660	
3	1	2	126.8560	98.8737	18.664	18.659	
3	1	2	126.8545	98.8836	18.662	18.657	
3	1	2	126.8558	98.8844	18.664	18.659	
3	1	2	126.8550	98.8846	18.663	18.658	
3	1	7	360.4377	99.2880	58.343	58.333	
3	1	7	360.4376	99.2896	58.345	58.335	
3	1	7	360.4375	99.2876	58.346	58.336	
3	1	7	360.4352	99.2969	58.346	58.336	
3	1	7	360.4349	99.2975	58.346	58.336	
3	1	7	360.4349	99.2975	58.345	58.335	
6	2	7	359.9825	99.5356	42.971	42.965	
6	2	7	359.9822	99.5348	42.973	42.967	
6	2	7	359.9833	99.5362	42.973	42.967	
6	2	7	359.9822	99.5427	42.970	42.964	
6	2	7	359.9821	99.5437	42.973	42.967	
6	2	7	359.9830	99.5433	42.972	42.966	
6	2	3	161.7494	105.1125	15.424	15.373	
6	2	3	161.7509	105.1130	15.425	15.374	
6	2	3	161.7508	105.1128	15.425	15.374	
6	2	3	161.7489	105.1189	15.424	15.372	
6	2	3	161.7483	105.1167	15.424	15.373	
6	2	3	161.7495	105.1197	15.425	15.373	

COORDONNEES APPROCHEES	
Station	Rep.	X	Y	Z	V0	fxy	fz	
S.32	1	1654394.217	6209049.775	155.780	399.9980	O	N	
7	1	1654357.489	6209047.962	155.441	399.9928	N	N	
S.15	1	1654325.022	6209021.521	152.833	399.9889	O	N	
B.1	1	1654385.603	6209011.079	154.006	399.9861	N	N	
B.2	1	1654392.047	6208997.927	153.957	399.9850	N	N	
6	1	1654382.748	6209013.207	154.253	399.9996	N	N	
8	1	1654369.856	6208948.885	150.251	0.0246	N	N	
B.4	1	1654360.070	6208942.008	150.562	0.0224	N	N	
B.3	1	1654330.149	6208992.103	151.820	0.0056	N	N	
3	1	1654391.437	6209000.527	153.910	0.0181	N	N	
6	2	1654382.748	6209013.207	154.253	0.0066	N	N	
GAK3.15		1654387.839	6209012.284	154.667		N	O	
S.5		1654397.748	6209022.488	155.210		N	N	
5		1654361.816	6208999.898	153.951		N	N	
2		1654408.462	6208992.876	155.155		N	N	

RESIDUS SUR LES OBSERVATIONS REDUITES (Avant compensation)	
Observations planimétriques :
Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	
ANGU	S.32	1	S.15	275.3207	275.3227	-0.002	
DIST	S.32	1	S.15	74.7432	74.7409	0.002	
ALTI	S.32	1	S.15	103.2533	103.2566	0.004	
ANGU	S.32	1	S.15	275.3227	275.3227	-0.000	
DIST	S.32	1	S.15	74.7432	74.7409	0.002	
ALTI	S.32	1	S.15	103.2529	103.2566	0.004	
ANGU	S.32	1	S.15	275.3243	275.3227	0.002	
DIST	S.32	1	S.15	74.7432	74.7409	0.002	
ALTI	S.32	1	S.15	103.2537	103.2566	0.003	
ANGU	S.32	1	S.15	275.3198	275.3227	-0.003	
DIST	S.32	1	S.15	74.7420	74.7409	0.001	
ALTI	S.32	1	S.15	103.2563	103.2566	0.000	
ANGU	S.32	1	S.15	275.3230	275.3227	0.000	
DIST	S.32	1	S.15	74.7420	74.7409	0.001	
ALTI	S.32	1	S.15	103.2568	103.2566	-0.000	
ANGU	S.32	1	S.15	275.3240	275.3227	0.002	
DIST	S.32	1	S.15	74.7462	74.7409	0.005	
ALTI	S.32	1	S.15	103.2523	103.2566	0.005	
ANGU	S.32	1	S.15	275.3244	275.3227	0.002	
DIST	S.32	1	S.15	74.7421	74.7409	0.001	
ALTI	S.32	1	S.15	103.2540	103.2566	0.003	
ANGU	S.32	1	S.5	191.8085	191.8085	0.000	
DIST	S.32	1	S.5	27.5147	27.5147	0.000	
ALTI	S.32	1	S.5	103.3559	103.3510	-0.002	
ANGU	S.32	1	S.5	191.8074	191.8085	-0.001	
DIST	S.32	1	S.5	27.5178	27.5147	0.003	
ALTI	S.32	1	S.5	103.3548	103.3510	-0.002	
ANGU	S.32	1	S.5	191.8081	191.8085	-0.000	
DIST	S.32	1	S.5	27.5197	27.5147	0.005	
ALTI	S.32	1	S.5	103.3550	103.3510	-0.002	
ANGU	S.32	1	S.5	191.8000	191.8085	-0.004	
DIST	S.32	1	S.5	27.5178	27.5147	0.003	
ALTI	S.32	1	S.5	103.3543	103.3510	-0.001	
ANGU	S.32	1	S.5	191.8009	191.8085	-0.003	
DIST	S.32	1	S.5	27.5168	27.5147	0.002	
ALTI	S.32	1	S.5	103.3528	103.3510	-0.001	
ANGU	S.32	1	7	296.8615	296.8615	-0.000	
DIST	S.32	1	7	36.7729	36.7729	-0.000	
ALTI	S.32	1	7	102.1071	102.1090	0.001	
ANGU	S.32	1	7	296.8606	296.8615	-0.001	
DIST	S.32	1	7	36.7729	36.7729	0.000	
ALTI	S.32	1	7	102.1066	102.1090	0.001	
ANGU	S.32	1	7	296.8592	296.8615	-0.001	
DIST	S.32	1	7	36.7729	36.7729	0.000	
ALTI	S.32	1	7	102.1040	102.1090	0.003	
ANGU	S.32	1	7	296.8558	296.8615	-0.003	
DIST	S.32	1	7	36.7708	36.7729	-0.002	
ALTI	S.32	1	7	102.1079	102.1090	0.001	
ANGU	S.32	1	7	296.8559	296.8615	-0.003	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	
DIST	S.32	1	7	36.7738	36.7729	0.001	
ALTI	S.32	1	7	102.1086	102.1090	0.000	
ANGU	S.32	1	7	296.8550	296.8615	-0.004	
DIST	S.32	1	7	36.7718	36.7729	-0.001	
ALTI	S.32	1	7	102.1093	102.1090	-0.000	
ANGU	S.32	1	6	219.3503	219.3503	0.000	
DIST	S.32	1	6	38.3244	38.3244	-0.000	
ALTI	S.32	1	6	103.9901	103.9926	0.001	
ANGU	S.32	1	6	219.3500	219.3503	-0.000	
DIST	S.32	1	6	38.3254	38.3244	0.001	
ALTI	S.32	1	6	103.9903	103.9926	0.001	
ANGU	S.32	1	6	219.3512	219.3503	0.001	
DIST	S.32	1	6	38.3254	38.3244	0.001	
ALTI	S.32	1	6	103.9904	103.9926	0.001	
ANGU	S.32	1	6	219.3445	219.3503	-0.003	
DIST	S.32	1	6	38.3233	38.3244	-0.001	
ALTI	S.32	1	6	103.9930	103.9926	-0.000	
ANGU	S.32	1	6	219.3422	219.3503	-0.005	
DIST	S.32	1	6	38.3253	38.3244	0.001	
ALTI	S.32	1	6	103.9941	103.9926	-0.001	
ANGU	S.32	1	6	219.3430	219.3503	-0.004	
DIST	S.32	1	6	38.3234	38.3244	-0.001	
ALTI	S.32	1	6	103.9913	103.9926	0.001	
ANGU	7	1	6	159.9898	159.9974	-0.005	
DIST	7	1	6	42.9663	42.9640	0.002	
ALTI	7	1	6	102.7460	102.7471	0.001	
ANGU	7	1	6	159.9903	159.9974	-0.005	
DIST	7	1	6	42.9653	42.9640	0.001	
ALTI	7	1	6	102.7483	102.7471	-0.001	
ANGU	7	1	6	159.9843	159.9974	-0.009	
DIST	7	1	6	42.9653	42.9640	0.001	
ALTI	7	1	6	102.7480	102.7471	-0.001	
ANGU	7	1	6	159.9838	159.9974	-0.009	
DIST	7	1	6	42.9673	42.9640	0.003	
ALTI	7	1	6	102.7484	102.7471	-0.001	
ANGU	7	1	S.5	135.9170	135.9219	-0.004	
DIST	7	1	S.5	47.6443	47.6419	0.002	
ALTI	7	1	S.5	101.2013	101.2001	-0.001	
ANGU	7	1	S.5	135.9175	135.9219	-0.003	
DIST	7	1	S.5	47.6493	47.6419	0.007	
ALTI	7	1	S.5	101.2017	101.2001	-0.001	
ANGU	7	1	S.5	135.9116	135.9219	-0.008	
DIST	7	1	S.5	47.6433	47.6419	0.001	
ALTI	7	1	S.5	101.2025	101.2001	-0.002	
ANGU	7	1	S.5	135.9118	135.9219	-0.008	
DIST	7	1	S.5	47.6463	47.6419	0.004	
ALTI	7	1	S.5	101.2026	101.2001	-0.002	
ANGU	7	1	S.32	96.8592	96.8667	-0.004	
DIST	7	1	S.32	36.7735	36.7729	0.001	
ALTI	7	1	S.32	100.5691	100.5687	-0.000	
ANGU	7	1	S.32	96.8602	96.8667	-0.004	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	
DIST	7	1	S.32	36.7745	36.7729	0.002	
ALTI	7	1	S.32	100.5687	100.5687	-0.000	
ANGU	7	1	S.32	96.8527	96.8667	-0.008	
DIST	7	1	S.32	36.7745	36.7729	0.002	
ALTI	7	1	S.32	100.5709	100.5687	-0.001	
ANGU	7	1	S.32	96.8539	96.8667	-0.007	
DIST	7	1	S.32	36.7735	36.7729	0.001	
ALTI	7	1	S.32	100.5703	100.5687	-0.001	
ANGU	7	1	S.15	256.5078	256.4971	0.007	
DIST	7	1	S.15	41.8678	41.8711	-0.003	
ALTI	7	1	S.15	104.9656	104.9690	0.002	
ANGU	7	1	S.15	256.5078	256.4971	0.007	
DIST	7	1	S.15	41.8698	41.8711	-0.001	
ALTI	7	1	S.15	104.9654	104.9690	0.002	
ANGU	7	1	S.15	256.5064	256.4971	0.006	
DIST	7	1	S.15	41.8697	41.8711	-0.001	
ALTI	7	1	S.15	104.9663	104.9690	0.002	
ANGU	7	1	S.15	256.4985	256.4971	0.001	
DIST	7	1	S.15	41.8696	41.8711	-0.001	
ALTI	7	1	S.15	104.9682	104.9690	0.001	
ANGU	7	1	S.15	256.4981	256.4971	0.001	
DIST	7	1	S.15	41.8696	41.8711	-0.001	
ALTI	7	1	S.15	104.9680	104.9690	0.001	
ANGU	7	1	S.15	256.5001	256.4971	0.002	
DIST	7	1	S.15	41.8696	41.8711	-0.002	
ALTI	7	1	S.15	104.9691	104.9690	-0.000	
ANGU	S.15	1	S.5	99.1685	99.1649	0.004	
DIST	S.15	1	S.5	72.7404	72.7327	0.008	
ALTI	S.15	1	S.5	98.6771	98.6800	0.003	
ANGU	S.15	1	S.5	99.1655	99.1649	0.001	
DIST	S.15	1	S.5	72.7404	72.7327	0.008	
ALTI	S.15	1	S.5	98.6754	98.6800	0.005	
ANGU	S.15	1	S.5	99.1663	99.1649	0.002	
DIST	S.15	1	S.5	72.7394	72.7327	0.007	
ALTI	S.15	1	S.5	98.6752	98.6800	0.005	
ANGU	S.15	1	S.32	75.3325	75.3318	0.001	
DIST	S.15	1	S.32	74.7448	74.7409	0.004	
ALTI	S.15	1	S.32	98.2237	98.2305	0.008	
ANGU	S.15	1	S.32	75.3310	75.3318	-0.001	
DIST	S.15	1	S.32	74.7428	74.7409	0.002	
ALTI	S.15	1	S.32	98.2237	98.2305	0.008	
ANGU	S.15	1	S.32	75.3320	75.3318	0.000	
DIST	S.15	1	S.32	74.7448	74.7409	0.004	
ALTI	S.15	1	S.32	98.2240	98.2305	0.008	
ANGU	S.15	1	B.1	110.8779	110.8779	0.000	
DIST	S.15	1	B.1	61.4745	61.4745	-0.000	
ALTI	S.15	1	B.1	99.6765	99.6851	0.008	
ANGU	S.15	1	B.1	110.8784	110.8779	0.000	
DIST	S.15	1	B.1	61.4765	61.4745	0.002	
ALTI	S.15	1	B.1	99.6759	99.6851	0.009	
ANGU	S.15	1	B.1	110.8785	110.8779	0.001	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	
DIST	S.15	1	B.1	61.4765	61.4745	0.002	
ALTI	S.15	1	B.1	99.6793	99.6851	0.006	
ANGU	B.1	1	S.15	310.8782	310.8806	-0.002	
DIST	B.1	1	S.15	61.4738	61.4745	-0.001	
ALTI	B.1	1	S.15	102.1344	102.1414	0.007	
ANGU	B.1	1	S.15	310.8809	310.8806	0.000	
DIST	B.1	1	S.15	61.4758	61.4745	0.001	
ALTI	B.1	1	S.15	102.1344	102.1414	0.007	
ANGU	B.1	1	S.15	310.8796	310.8806	-0.001	
DIST	B.1	1	S.15	61.4757	61.4745	0.001	
ALTI	B.1	1	S.15	102.1357	102.1414	0.006	
ANGU	B.1	1	S.32	13.9586	13.9575	0.001	
DIST	B.1	1	S.32	39.6460	39.6435	0.002	
ALTI	B.1	1	S.32	98.5890	98.5905	0.001	
ANGU	B.1	1	S.32	13.9582	13.9575	0.000	
DIST	B.1	1	S.32	39.6470	39.6435	0.003	
ALTI	B.1	1	S.32	98.5885	98.5905	0.001	
ANGU	B.1	1	S.32	13.9603	13.9575	0.002	
DIST	B.1	1	S.32	39.6489	39.6435	0.005	
ALTI	B.1	1	S.32	98.5884	98.5905	0.001	
ANGU	B.1	1	B.2	171.0103	171.0102	0.000	
DIST	B.1	1	B.2	14.6451	14.6451	0.000	
ALTI	B.1	1	B.2	104.0901	104.1020	0.003	
ANGU	B.1	1	B.2	171.0112	171.0102	0.000	
DIST	B.1	1	B.2	14.6441	14.6451	-0.001	
ALTI	B.1	1	B.2	104.0900	104.1020	0.003	
ANGU	B.1	1	B.2	171.0114	171.0102	0.000	
DIST	B.1	1	B.2	14.6441	14.6451	-0.001	
ALTI	B.1	1	B.2	104.0924	104.1020	0.002	
ANGU	B.2	1	B.1	371.0108	371.0114	-0.000	
DIST	B.2	1	B.1	14.6439	14.6451	-0.001	
ALTI	B.2	1	B.1	103.5294	103.5394	0.002	
ANGU	B.2	1	B.1	371.0108	371.0114	-0.000	
DIST	B.2	1	B.1	14.6449	14.6451	-0.000	
ALTI	B.2	1	B.1	103.5276	103.5394	0.003	
ANGU	B.2	1	B.1	371.0124	371.0114	0.000	
DIST	B.2	1	B.1	14.6439	14.6451	-0.001	
ALTI	B.2	1	B.1	103.5277	103.5394	0.003	
ANGU	6	1	S.32	19.3473	19.3487	-0.001	
DIST	6	1	S.32	38.3099	38.3244	-0.015	
ALTI	6	1	S.32	98.8742	98.8781	0.002	
ANGU	6	1	S.32	19.3484	19.3487	-0.000	
DIST	6	1	S.32	38.3089	38.3244	-0.016	
ALTI	6	1	S.32	98.8750	98.8781	0.002	
ANGU	6	1	S.32	19.3484	19.3487	-0.000	
DIST	6	1	S.32	38.3099	38.3244	-0.015	
ALTI	6	1	S.32	98.8753	98.8781	0.002	
ANGU	6	1	S.32	19.3461	19.3487	-0.002	
DIST	6	1	S.32	38.3089	38.3244	-0.016	
ALTI	6	1	S.32	98.8813	98.8781	-0.002	
ANGU	6	1	S.32	19.3466	19.3487	-0.001	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	
DIST	6	1	S.32	38.3089	38.3244	-0.016	
ALTI	6	1	S.32	98.8813	98.8781	-0.002	
ANGU	6	1	S.32	19.3467	19.3487	-0.001	
DIST	6	1	S.32	38.3109	38.3244	-0.014	
ALTI	6	1	S.32	98.8807	98.8781	-0.002	
ANGU	6	1	7	359.9900	359.9906	-0.000	
DIST	6	1	7	42.9490	42.9640	-0.015	
ALTI	6	1	7	99.4985	99.5008	0.002	
ANGU	6	1	7	359.9901	359.9906	-0.000	
DIST	6	1	7	42.9490	42.9640	-0.015	
ALTI	6	1	7	99.4976	99.5008	0.002	
ANGU	6	1	7	359.9903	359.9906	-0.000	
DIST	6	1	7	42.9490	42.9640	-0.015	
ALTI	6	1	7	99.4976	99.5008	0.002	
ANGU	6	1	7	359.9889	359.9906	-0.001	
DIST	6	1	7	42.9490	42.9640	-0.015	
ALTI	6	1	7	99.5019	99.5008	-0.001	
ANGU	6	1	7	359.9886	359.9906	-0.001	
DIST	6	1	7	42.9500	42.9640	-0.014	
ALTI	6	1	7	99.5017	99.5008	-0.001	
ANGU	6	1	7	359.9886	359.9906	-0.001	
DIST	6	1	7	42.9500	42.9640	-0.014	
ALTI	6	1	7	99.5014	99.5008	-0.000	
ANGU	6	1	B.3	275.7093	275.7093	0.000	
DIST	6	1	B.3	56.6746	56.6746	-0.000	
ALTI	6	1	B.3	103.7082	103.6849	-0.021	
ANGU	6	1	B.3	275.7099	275.7093	0.001	
DIST	6	1	B.3	56.6735	56.6746	-0.001	
ALTI	6	1	B.3	103.7085	103.6849	-0.021	
ANGU	6	1	B.3	275.7095	275.7093	0.000	
DIST	6	1	B.3	56.6756	56.6746	0.001	
ALTI	6	1	B.3	103.7082	103.6849	-0.021	
ANGU	6	1	B.3	275.7064	275.7093	-0.003	
DIST	6	1	B.3	56.6743	56.6746	-0.000	
ALTI	6	1	B.3	103.7135	103.6849	-0.026	
ANGU	6	1	B.3	275.7072	275.7093	-0.002	
DIST	6	1	B.3	56.6753	56.6746	0.001	
ALTI	6	1	B.3	103.7127	103.6849	-0.025	
ANGU	6	1	B.3	275.7064	275.7093	-0.003	
DIST	6	1	B.3	56.6743	56.6746	-0.000	
ALTI	6	1	B.3	103.7125	103.6849	-0.025	
ANGU	6	1	5	263.9447	263.9446	0.000	
DIST	6	1	5	24.8046	24.8046	-0.000	
ALTI	6	1	5	102.9547	102.9576	0.001	
ANGU	6	1	5	263.9441	263.9446	-0.000	
DIST	6	1	5	24.8046	24.8046	-0.000	
ALTI	6	1	5	102.9552	102.9576	0.001	
ANGU	6	1	5	263.9420	263.9446	-0.001	
DIST	6	1	5	24.8045	24.8046	-0.000	
ALTI	6	1	5	102.9595	102.9576	-0.001	
ANGU	6	1	5	263.9418	263.9446	-0.001	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	
DIST	6	1	5	24.8045	24.8046	-0.000	
ALTI	6	1	5	102.9608	102.9576	-0.001	
ANGU	6	1	GAK3.15	111.4838	111.4223	0.005	
DIST	6	1	GAK3.15	5.1712	5.1745	-0.003	
ALTI	6	1	GAK3.15	98.6078	98.6096	0.000	
ANGU	6	1	GAK3.15	111.4800	111.4223	0.005	
DIST	6	1	GAK3.15	5.1702	5.1745	-0.004	
ALTI	6	1	GAK3.15	98.6155	98.6096	-0.000	
ANGU	8	1	3	25.1820	25.1755	0.006	
DIST	8	1	3	55.9687	55.9702	-0.001	
ALTI	8	1	3	96.1367	96.1739	0.033	
ANGU	8	1	3	25.1811	25.1755	0.005	
DIST	8	1	3	55.9697	55.9702	-0.000	
ALTI	8	1	3	96.1365	96.1739	0.033	
ANGU	8	1	3	25.1819	25.1755	0.006	
DIST	8	1	3	55.9707	55.9702	0.001	
ALTI	8	1	3	96.1372	96.1739	0.032	
ANGU	8	1	3	25.1781	25.1755	0.002	
DIST	8	1	3	55.9702	55.9702	0.000	
ALTI	8	1	3	96.1470	96.1739	0.024	
ANGU	8	1	3	25.1799	25.1755	0.004	
DIST	8	1	3	55.9712	55.9702	0.001	
ALTI	8	1	3	96.1469	96.1739	0.024	
ANGU	8	1	3	25.1807	25.1755	0.005	
DIST	8	1	3	55.9703	55.9702	0.000	
ALTI	8	1	3	96.1483	96.1739	0.023	
ANGU	8	1	2	45.8303	45.8303	0.000	
DIST	8	1	2	58.5290	58.5290	-0.000	
ALTI	8	1	2	95.6219	95.6425	0.019	
ANGU	8	1	2	45.8272	45.8303	-0.003	
DIST	8	1	2	58.5300	58.5290	0.001	
ALTI	8	1	2	95.6230	95.6425	0.018	
ANGU	8	1	2	45.8309	45.8303	0.001	
DIST	8	1	2	58.5300	58.5290	0.001	
ALTI	8	1	2	95.6228	95.6425	0.018	
ANGU	8	1	2	45.8298	45.8303	-0.000	
DIST	8	1	2	58.5306	58.5290	0.002	
ALTI	8	1	2	95.6327	95.6425	0.009	
ANGU	8	1	2	45.8295	45.8303	-0.001	
DIST	8	1	2	58.5316	58.5290	0.003	
ALTI	8	1	2	95.6323	95.6425	0.009	
ANGU	8	1	2	45.8285	45.8303	-0.002	
DIST	8	1	2	58.5306	58.5290	0.002	
ALTI	8	1	2	95.6322	95.6425	0.010	
ANGU	8	1	B.2	27.0191	27.0268	-0.007	
DIST	8	1	B.2	53.8107	53.8293	-0.019	
ALTI	8	1	B.2	95.9608	95.9675	0.006	
ANGU	8	1	B.2	27.0207	27.0268	-0.005	
DIST	8	1	B.2	53.8107	53.8293	-0.019	
ALTI	8	1	B.2	95.9615	95.9675	0.005	
ANGU	8	1	B.2	27.0174	27.0268	-0.008	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	
DIST	8	1	B.2	53.8122	53.8293	-0.017	
ALTI	8	1	B.2	95.9709	95.9675	-0.003	
ANGU	8	1	B.2	27.0180	27.0268	-0.007	
DIST	8	1	B.2	53.8122	53.8293	-0.017	
ALTI	8	1	B.2	95.9713	95.9675	-0.003	
ANGU	8	1	B.4	260.9778	260.9778	-0.000	
DIST	8	1	B.4	11.9606	11.9606	0.000	
ALTI	8	1	B.4	103.0843	103.0864	0.000	
ANGU	8	1	B.4	260.9785	260.9778	0.000	
DIST	8	1	B.4	11.9616	11.9606	0.001	
ALTI	8	1	B.4	103.0851	103.0864	0.000	
ANGU	8	1	B.4	260.9769	260.9778	-0.000	
DIST	8	1	B.4	11.9605	11.9606	-0.000	
ALTI	8	1	B.4	103.0963	103.0864	-0.002	
ANGU	8	1	B.4	260.9770	260.9778	-0.000	
DIST	8	1	B.4	11.9616	11.9606	0.001	
ALTI	8	1	B.4	103.0941	103.0864	-0.001	
ANGU	8	1	B.4	260.9767	260.9778	-0.000	
DIST	8	1	B.4	11.9606	11.9606	-0.000	
ALTI	8	1	B.4	103.0937	103.0864	-0.001	
ANGU	B.4	1	B.3	365.7005	365.7008	-0.000	
DIST	B.4	1	B.3	58.3572	58.3505	0.007	
ALTI	B.4	1	B.3	99.5529	99.5811	0.026	
ANGU	B.4	1	B.3	365.7009	365.7008	0.000	
DIST	B.4	1	B.3	58.3582	58.3505	0.008	
ALTI	B.4	1	B.3	99.5523	99.5811	0.026	
ANGU	B.4	1	B.3	365.7009	365.7008	0.000	
DIST	B.4	1	B.3	58.3592	58.3505	0.009	
ALTI	B.4	1	B.3	99.5531	99.5811	0.026	
ANGU	B.4	1	B.3	365.6982	365.7008	-0.002	
DIST	B.4	1	B.3	58.3583	58.3505	0.008	
ALTI	B.4	1	B.3	99.5591	99.5811	0.020	
ANGU	B.4	1	B.3	365.6978	365.7008	-0.003	
DIST	B.4	1	B.3	58.3593	58.3505	0.009	
ALTI	B.4	1	B.3	99.5598	99.5811	0.020	
ANGU	B.4	1	B.3	365.6986	365.7008	-0.002	
DIST	B.4	1	B.3	58.3593	58.3505	0.009	
ALTI	B.4	1	B.3	99.5597	99.5811	0.020	
ANGU	B.4	1	8	60.9875	60.9800	0.001	
DIST	B.4	1	8	11.9602	11.9606	-0.000	
ALTI	B.4	1	8	106.2844	106.2852	0.000	
ANGU	B.4	1	8	60.9890	60.9800	0.002	
DIST	B.4	1	8	11.9611	11.9606	0.000	
ALTI	B.4	1	8	106.2868	106.2852	-0.000	
ANGU	B.4	1	8	60.9881	60.9800	0.002	
DIST	B.4	1	8	11.9621	11.9606	0.001	
ALTI	B.4	1	8	106.2859	106.2852	-0.000	
ANGU	B.4	1	8	60.9846	60.9800	0.001	
DIST	B.4	1	8	11.9611	11.9606	0.000	
ALTI	B.4	1	8	106.2897	106.2852	-0.001	
ANGU	B.4	1	8	60.9865	60.9800	0.001	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	
DIST	B.4	1	8	11.9610	11.9606	0.000	
ALTI	B.4	1	8	106.2917	106.2852	-0.001	
ANGU	B.4	1	8	60.9844	60.9800	0.001	
DIST	B.4	1	8	11.9620	11.9606	0.001	
ALTI	B.4	1	8	106.2923	106.2852	-0.001	
ANGU	B.3	1	B.4	165.7005	165.7176	-0.016	
DIST	B.3	1	B.4	58.3588	58.3505	0.008	
ALTI	B.3	1	B.4	102.4105	102.3887	-0.020	
ANGU	B.3	1	B.4	165.6999	165.7176	-0.016	
DIST	B.3	1	B.4	58.3588	58.3505	0.008	
ALTI	B.3	1	B.4	102.4100	102.3887	-0.020	
ANGU	B.3	1	B.4	165.7010	165.7176	-0.015	
DIST	B.3	1	B.4	58.3598	58.3505	0.009	
ALTI	B.3	1	B.4	102.4113	102.3887	-0.021	
ANGU	B.3	1	B.4	165.7015	165.7176	-0.015	
DIST	B.3	1	B.4	58.3605	58.3505	0.010	
ALTI	B.3	1	B.4	102.4179	102.3887	-0.027	
ANGU	B.3	1	B.4	165.7009	165.7176	-0.015	
DIST	B.3	1	B.4	58.3595	58.3505	0.009	
ALTI	B.3	1	B.4	102.4178	102.3887	-0.027	
ANGU	B.3	1	B.4	165.7006	165.7176	-0.016	
DIST	B.3	1	B.4	58.3595	58.3505	0.009	
ALTI	B.3	1	B.4	102.4181	102.3887	-0.027	
ANGU	B.3	1	6	75.7045	75.7034	0.001	
DIST	B.3	1	6	56.6883	56.6746	0.014	
ALTI	B.3	1	6	98.2850	98.3147	0.026	
ANGU	B.3	1	6	75.7044	75.7034	0.001	
DIST	B.3	1	6	56.6912	56.6746	0.017	
ALTI	B.3	1	6	98.2836	98.3147	0.028	
ANGU	B.3	1	6	75.7050	75.7034	0.001	
DIST	B.3	1	6	56.6893	56.6746	0.015	
ALTI	B.3	1	6	98.2847	98.3147	0.027	
ANGU	B.3	1	6	75.7019	75.7034	-0.001	
DIST	B.3	1	6	56.6904	56.6746	0.016	
ALTI	B.3	1	6	98.2916	98.3147	0.021	
ANGU	B.3	1	6	75.7025	75.7034	-0.001	
DIST	B.3	1	6	56.6894	56.6746	0.015	
ALTI	B.3	1	6	98.2922	98.3147	0.020	
ANGU	B.3	1	6	75.7021	75.7034	-0.001	
DIST	B.3	1	6	56.6895	56.6746	0.015	
ALTI	B.3	1	6	98.2930	98.3147	0.019	
ANGU	3	1	8	225.1820	225.1820	-0.000	
DIST	3	1	8	55.9702	55.9702	0.000	
ALTI	3	1	8	105.2071	105.1767	-0.027	
ANGU	3	1	8	225.1815	225.1820	-0.000	
DIST	3	1	8	55.9703	55.9702	0.000	
ALTI	3	1	8	105.2052	105.1767	-0.025	
ANGU	3	1	8	225.1833	225.1820	0.001	
DIST	3	1	8	55.9713	55.9702	0.001	
ALTI	3	1	8	105.2050	105.1767	-0.025	
ANGU	3	1	8	225.1797	225.1820	-0.002	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	
DIST	3	1	8	55.9706	55.9702	0.000	
ALTI	3	1	8	105.2149	105.1767	-0.034	
ANGU	3	1	8	225.1811	225.1820	-0.001	
DIST	3	1	8	55.9696	55.9702	-0.001	
ALTI	3	1	8	105.2148	105.1767	-0.034	
ANGU	3	1	8	225.1803	225.1820	-0.001	
DIST	3	1	8	55.9696	55.9702	-0.001	
ALTI	3	1	8	105.2153	105.1767	-0.034	
ANGU	3	1	6	361.7366	361.7353	0.000	
DIST	3	1	6	15.3699	15.3715	-0.002	
ALTI	3	1	6	102.2283	102.3156	0.021	
ANGU	3	1	6	361.7374	361.7353	0.000	
DIST	3	1	6	15.3709	15.3715	-0.001	
ALTI	3	1	6	102.2284	102.3156	0.021	
ANGU	3	1	6	361.7366	361.7353	0.000	
DIST	3	1	6	15.3729	15.3715	0.001	
ALTI	3	1	6	102.2290	102.3156	0.021	
ANGU	3	1	6	361.7328	361.7353	-0.001	
DIST	3	1	6	15.3728	15.3715	0.001	
ALTI	3	1	6	102.2365	102.3156	0.019	
ANGU	3	1	6	361.7356	361.7353	0.000	
DIST	3	1	6	15.3718	15.3715	0.000	
ALTI	3	1	6	102.2366	102.3156	0.019	
ANGU	3	1	6	361.7353	361.7353	-0.000	
DIST	3	1	6	15.3698	15.3715	-0.002	
ALTI	3	1	6	102.2383	102.3156	0.019	
ANGU	3	1	2	126.8566	126.8699	-0.004	
DIST	3	1	2	18.6591	18.6646	-0.006	
ALTI	3	1	2	98.8748	98.8319	-0.013	
ANGU	3	1	2	126.8565	126.8699	-0.004	
DIST	3	1	2	18.6601	18.6646	-0.005	
ALTI	3	1	2	98.8738	98.8319	-0.012	
ANGU	3	1	2	126.8560	126.8699	-0.004	
DIST	3	1	2	18.6591	18.6646	-0.006	
ALTI	3	1	2	98.8737	98.8319	-0.012	
ANGU	3	1	2	126.8545	126.8699	-0.004	
DIST	3	1	2	18.6571	18.6646	-0.008	
ALTI	3	1	2	98.8836	98.8319	-0.015	
ANGU	3	1	2	126.8558	126.8699	-0.004	
DIST	3	1	2	18.6591	18.6646	-0.006	
ALTI	3	1	2	98.8844	98.8319	-0.015	
ANGU	3	1	2	126.8550	126.8699	-0.004	
DIST	3	1	2	18.6581	18.6646	-0.007	
ALTI	3	1	2	98.8846	98.8319	-0.015	
ANGU	3	1	7	360.4377	360.4367	0.001	
DIST	3	1	7	58.3330	58.3312	0.002	
ALTI	3	1	7	99.2880	99.3141	0.024	
ANGU	3	1	7	360.4376	360.4367	0.001	
DIST	3	1	7	58.3350	58.3312	0.004	
ALTI	3	1	7	99.2896	99.3141	0.022	
ANGU	3	1	7	360.4375	360.4367	0.001	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	
DIST	3	1	7	58.3360	58.3312	0.005	
ALTI	3	1	7	99.2876	99.3141	0.024	
ANGU	3	1	7	360.4352	360.4367	-0.001	
DIST	3	1	7	58.3361	58.3312	0.005	
ALTI	3	1	7	99.2969	99.3141	0.016	
ANGU	3	1	7	360.4349	360.4367	-0.002	
DIST	3	1	7	58.3361	58.3312	0.005	
ALTI	3	1	7	99.2975	99.3141	0.015	
ANGU	3	1	7	360.4349	360.4367	-0.002	
DIST	3	1	7	58.3351	58.3312	0.004	
ALTI	3	1	7	99.2975	99.3141	0.015	
ANGU	6	2	7	359.9825	359.9836	-0.001	
DIST	6	2	7	42.9652	42.9640	0.001	
ALTI	6	2	7	99.5356	99.5394	0.003	
ANGU	6	2	7	359.9822	359.9836	-0.001	
DIST	6	2	7	42.9672	42.9640	0.003	
ALTI	6	2	7	99.5348	99.5394	0.003	
ANGU	6	2	7	359.9833	359.9836	-0.000	
DIST	6	2	7	42.9672	42.9640	0.003	
ALTI	6	2	7	99.5362	99.5394	0.002	
ANGU	6	2	7	359.9822	359.9836	-0.001	
DIST	6	2	7	42.9642	42.9640	0.000	
ALTI	6	2	7	99.5427	99.5394	-0.002	
ANGU	6	2	7	359.9821	359.9836	-0.001	
DIST	6	2	7	42.9672	42.9640	0.003	
ALTI	6	2	7	99.5437	99.5394	-0.003	
ANGU	6	2	7	359.9830	359.9836	-0.000	
DIST	6	2	7	42.9662	42.9640	0.002	
ALTI	6	2	7	99.5433	99.5394	-0.003	
ANGU	6	2	3	161.7494	161.7468	0.001	
DIST	6	2	3	15.3726	15.3715	0.001	
ALTI	6	2	3	105.1125	105.0408	-0.017	
ANGU	6	2	3	161.7509	161.7468	0.001	
DIST	6	2	3	15.3736	15.3715	0.002	
ALTI	6	2	3	105.1130	105.0408	-0.018	
ANGU	6	2	3	161.7508	161.7468	0.001	
DIST	6	2	3	15.3736	15.3715	0.002	
ALTI	6	2	3	105.1128	105.0408	-0.017	
ANGU	6	2	3	161.7489	161.7468	0.001	
DIST	6	2	3	15.3725	15.3715	0.001	
ALTI	6	2	3	105.1189	105.0408	-0.019	
ANGU	6	2	3	161.7483	161.7468	0.000	
DIST	6	2	3	15.3725	15.3715	0.001	
ALTI	6	2	3	105.1167	105.0408	-0.018	
ANGU	6	2	3	161.7495	161.7468	0.001	
DIST	6	2	3	15.3735	15.3715	0.002	
ALTI	6	2	3	105.1197	105.0408	-0.019	

Ecart maximal ALTI de 3 1 sur 8 = -0.034 m.
Ecart maximal ALTI de 3 1 sur 8 = -0.034 m.
Ecart maximal ALTI de 3 1 sur 8 = -0.034 m.

COORDONNEES PLANIMETRIQUES COMPENSEES (m.) ET EMQ (m.)	
Erreur moyenne quadratique générale 0.01673 Gr.
Station	Rep.	X	Y	V0	EmqX	EmqY	fxy	
S.32	1	1654394.217	6209049.775	399.9962			O	
7	1	1654357.491	6209047.958	399.9948	0.002	0.001	N	
S.15	1	1654325.022	6209021.521	399.9894			O	
B.1	1	1654385.600	6209011.077	399.9898	0.002	0.002	N	
B.2	1	1654392.043	6208997.924	399.9900	0.003	0.004	N	
6	1	1654382.753	6209013.210	399.9932	0.001	0.002	N	
8	1	1654369.874	6208948.885	0.0097	0.004	0.003	N	
B.4	1	1654360.090	6208942.006	0.0010	0.004	0.003	N	
B.3	1	1654330.148	6208992.097	399.9993	0.003	0.003	N	
3	1	1654391.446	6209000.528	0.0092	0.002	0.002	N	
6	2	1654382.753	6209013.210	399.9975	0.001	0.002	N	
GAK3.15		1654387.840	6209012.283		0.007	0.002	N	
S.5		1654397.752	6209022.486		0.001	0.002	N	
5		1654361.823	6208999.898		0.005	0.003	N	
2		1654408.468	6208992.886		0.003	0.003	N	

ALTITUDES COMPENSEES (m.) ET EMQ (m.)	
Point	Z	EmqZ	fz	
S.15	152.829	0.001	N	
S.32	155.777	0.001	N	
GAK3.15	154.667		O	
S.5	155.207	0.001	N	
7	155.440	0.001	N	
6	154.253	0.000	N	
B.1	153.992	0.001	N	
B.2	153.941	0.001	N	
B.3	151.799	0.001	N	
5	153.951	0.001	N	
8	150.209	0.001	N	
3	153.892	0.000	N	
2	155.123	0.001	N	
B.4	150.520	0.001	N	

RESIDUS SUR LES OBSERVATIONS REDUITES (Après compensation)	
Observations planimétriques :
Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	Poids	
ANGU	S.32	1	S.15	275.3207	275.3245	-0.004	11.11	
DIST	S.32	1	S.15	74.7432	74.7409	0.002	3.47	
ALTI	S.32	1	S.15	103.2533	103.2583	0.006	11.11	
ANGU	S.32	1	S.15	275.3227	275.3245	-0.002	11.11	
DIST	S.32	1	S.15	74.7432	74.7409	0.002	3.47	
ALTI	S.32	1	S.15	103.2529	103.2583	0.006	11.11	
ANGU	S.32	1	S.15	275.3243	275.3245	-0.000	11.11	
DIST	S.32	1	S.15	74.7432	74.7409	0.002	3.47	
ALTI	S.32	1	S.15	103.2537	103.2583	0.005	11.11	
ANGU	S.32	1	S.15	275.3198	275.3245	-0.006	11.11	
DIST	S.32	1	S.15	74.7420	74.7409	0.001	3.47	
ALTI	S.32	1	S.15	103.2563	103.2583	0.002	11.11	
ANGU	S.32	1	S.15	275.3230	275.3245	-0.002	11.11	
DIST	S.32	1	S.15	74.7420	74.7409	0.001	3.47	
ALTI	S.32	1	S.15	103.2568	103.2583	0.002	11.11	
ANGU	S.32	1	S.15	275.3240	275.3245	-0.001	11.11	
DIST	S.32	1	S.15	74.7462	74.7409	0.005	3.47	
ALTI	S.32	1	S.15	103.2523	103.2583	0.007	11.11	
ANGU	S.32	1	S.15	275.3244	275.3245	-0.000	11.11	
DIST	S.32	1	S.15	74.7421	74.7409	0.001	3.47	
ALTI	S.32	1	S.15	103.2540	103.2583	0.005	11.11	
ANGU	S.32	1	S.5	191.8085	191.8034	0.002	11.11	
DIST	S.32	1	S.5	27.5147	27.5165	-0.002	0.50	
ALTI	S.32	1	S.5	103.3559	103.3533	-0.001	11.11	
ANGU	S.32	1	S.5	191.8074	191.8034	0.002	11.11	
DIST	S.32	1	S.5	27.5178	27.5165	0.001	0.50	
ALTI	S.32	1	S.5	103.3548	103.3533	-0.001	11.11	
ANGU	S.32	1	S.5	191.8081	191.8034	0.002	11.11	
DIST	S.32	1	S.5	27.5197	27.5165	0.003	0.50	
ALTI	S.32	1	S.5	103.3550	103.3533	-0.001	11.11	
ANGU	S.32	1	S.5	191.8000	191.8034	-0.001	11.11	
DIST	S.32	1	S.5	27.5178	27.5165	0.001	0.50	
ALTI	S.32	1	S.5	103.3543	103.3533	-0.000	11.11	
ANGU	S.32	1	S.5	191.8009	191.8034	-0.001	11.11	
DIST	S.32	1	S.5	27.5168	27.5165	0.000	0.50	
ALTI	S.32	1	S.5	103.3528	103.3533	0.000	11.11	
ANGU	S.32	1	7	296.8615	296.8563	0.003	11.11	
DIST	S.32	1	7	36.7729	36.7708	0.002	0.88	
ALTI	S.32	1	7	102.1071	102.1071	-0.000	11.11	
ANGU	S.32	1	7	296.8606	296.8563	0.002	11.11	
DIST	S.32	1	7	36.7729	36.7708	0.002	0.88	
ALTI	S.32	1	7	102.1066	102.1071	0.000	11.11	
ANGU	S.32	1	7	296.8592	296.8563	0.002	11.11	
DIST	S.32	1	7	36.7729	36.7708	0.002	0.88	
ALTI	S.32	1	7	102.1040	102.1071	0.002	11.11	
ANGU	S.32	1	7	296.8558	296.8563	-0.000	11.11	
DIST	S.32	1	7	36.7708	36.7708	0.000	0.88	
ALTI	S.32	1	7	102.1079	102.1071	-0.000	11.11	
ANGU	S.32	1	7	296.8559	296.8563	-0.000	11.11	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	Poids	
DIST	S.32	1	7	36.7738	36.7708	0.003	0.88	
ALTI	S.32	1	7	102.1086	102.1071	-0.001	11.11	
ANGU	S.32	1	7	296.8550	296.8563	-0.001	11.11	
DIST	S.32	1	7	36.7718	36.7708	0.001	0.88	
ALTI	S.32	1	7	102.1093	102.1071	-0.001	11.11	
ANGU	S.32	1	6	219.3503	219.3453	0.003	11.11	
DIST	S.32	1	6	38.3244	38.3201	0.004	0.96	
ALTI	S.32	1	6	103.9901	103.9888	-0.001	11.11	
ANGU	S.32	1	6	219.3500	219.3453	0.003	11.11	
DIST	S.32	1	6	38.3254	38.3201	0.005	0.96	
ALTI	S.32	1	6	103.9903	103.9888	-0.001	11.11	
ANGU	S.32	1	6	219.3512	219.3453	0.004	11.11	
DIST	S.32	1	6	38.3254	38.3201	0.005	0.96	
ALTI	S.32	1	6	103.9904	103.9888	-0.001	11.11	
ANGU	S.32	1	6	219.3445	219.3453	-0.001	11.11	
DIST	S.32	1	6	38.3233	38.3201	0.003	0.96	
ALTI	S.32	1	6	103.9930	103.9888	-0.003	11.11	
ANGU	S.32	1	6	219.3422	219.3453	-0.002	11.11	
DIST	S.32	1	6	38.3253	38.3201	0.005	0.96	
ALTI	S.32	1	6	103.9941	103.9888	-0.003	11.11	
ANGU	S.32	1	6	219.3430	219.3453	-0.001	11.11	
DIST	S.32	1	6	38.3234	38.3201	0.003	0.96	
ALTI	S.32	1	6	103.9913	103.9888	-0.002	11.11	
ANGU	7	1	6	159.9898	159.9858	0.003	11.11	
DIST	7	1	6	42.9663	42.9602	0.006	1.20	
ALTI	7	1	6	102.7460	102.7453	-0.001	11.11	
ANGU	7	1	6	159.9903	159.9858	0.003	11.11	
DIST	7	1	6	42.9653	42.9602	0.005	1.20	
ALTI	7	1	6	102.7483	102.7453	-0.002	11.11	
ANGU	7	1	6	159.9843	159.9858	-0.001	11.11	
DIST	7	1	6	42.9653	42.9602	0.005	1.20	
ALTI	7	1	6	102.7480	102.7453	-0.002	11.11	
ANGU	7	1	6	159.9838	159.9858	-0.001	11.11	
DIST	7	1	6	42.9673	42.9602	0.007	1.20	
ALTI	7	1	6	102.7484	102.7453	-0.002	11.11	
ANGU	7	1	S.5	135.9170	135.9162	0.001	11.11	
DIST	7	1	S.5	47.6443	47.6414	0.003	1.46	
ALTI	7	1	S.5	101.2013	101.2031	0.001	11.11	
ANGU	7	1	S.5	135.9175	135.9162	0.001	11.11	
DIST	7	1	S.5	47.6493	47.6414	0.008	1.46	
ALTI	7	1	S.5	101.2017	101.2031	0.001	11.11	
ANGU	7	1	S.5	135.9116	135.9162	-0.003	11.11	
DIST	7	1	S.5	47.6433	47.6414	0.002	1.46	
ALTI	7	1	S.5	101.2025	101.2031	0.000	11.11	
ANGU	7	1	S.5	135.9118	135.9162	-0.003	11.11	
DIST	7	1	S.5	47.6463	47.6414	0.005	1.46	
ALTI	7	1	S.5	101.2026	101.2031	0.000	11.11	
ANGU	7	1	S.32	96.8592	96.8577	0.001	11.11	
DIST	7	1	S.32	36.7735	36.7708	0.003	0.88	
ALTI	7	1	S.32	100.5691	100.5708	0.001	11.11	
ANGU	7	1	S.32	96.8602	96.8577	0.001	11.11	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	Poids	
DIST	7	1	S.32	36.7745	36.7708	0.004	0.88	
ALTI	7	1	S.32	100.5687	100.5708	0.001	11.11	
ANGU	7	1	S.32	96.8527	96.8577	-0.003	11.11	
DIST	7	1	S.32	36.7745	36.7708	0.004	0.88	
ALTI	7	1	S.32	100.5709	100.5708	-0.000	11.11	
ANGU	7	1	S.32	96.8539	96.8577	-0.002	11.11	
DIST	7	1	S.32	36.7735	36.7708	0.003	0.88	
ALTI	7	1	S.32	100.5703	100.5708	0.000	11.11	
ANGU	7	1	S.15	256.5078	256.5019	0.004	11.11	
DIST	7	1	S.15	41.8678	41.8704	-0.003	1.14	
ALTI	7	1	S.15	104.9656	104.9739	0.006	11.11	
ANGU	7	1	S.15	256.5078	256.5019	0.004	11.11	
DIST	7	1	S.15	41.8698	41.8704	-0.001	1.14	
ALTI	7	1	S.15	104.9654	104.9739	0.006	11.11	
ANGU	7	1	S.15	256.5064	256.5019	0.003	11.11	
DIST	7	1	S.15	41.8697	41.8704	-0.001	1.14	
ALTI	7	1	S.15	104.9663	104.9739	0.005	11.11	
ANGU	7	1	S.15	256.4985	256.5019	-0.002	11.11	
DIST	7	1	S.15	41.8696	41.8704	-0.001	1.14	
ALTI	7	1	S.15	104.9682	104.9739	0.004	11.11	
ANGU	7	1	S.15	256.4981	256.5019	-0.003	11.11	
DIST	7	1	S.15	41.8696	41.8704	-0.001	1.14	
ALTI	7	1	S.15	104.9680	104.9739	0.004	11.11	
ANGU	7	1	S.15	256.5001	256.5019	-0.001	11.11	
DIST	7	1	S.15	41.8696	41.8704	-0.001	1.14	
ALTI	7	1	S.15	104.9691	104.9739	0.003	11.11	
ANGU	S.15	1	S.5	99.1685	99.1657	0.003	11.11	
DIST	S.15	1	S.5	72.7404	72.7359	0.005	3.30	
ALTI	S.15	1	S.5	98.6771	98.6792	0.002	11.11	
ANGU	S.15	1	S.5	99.1655	99.1657	-0.000	11.11	
DIST	S.15	1	S.5	72.7404	72.7359	0.004	3.30	
ALTI	S.15	1	S.5	98.6754	98.6792	0.004	11.11	
ANGU	S.15	1	S.5	99.1663	99.1657	0.001	11.11	
DIST	S.15	1	S.5	72.7394	72.7359	0.003	3.30	
ALTI	S.15	1	S.5	98.6752	98.6792	0.005	11.11	
ANGU	S.15	1	S.32	75.3325	75.3313	0.001	11.11	
DIST	S.15	1	S.32	74.7448	74.7409	0.004	3.47	
ALTI	S.15	1	S.32	98.2237	98.2288	0.006	11.11	
ANGU	S.15	1	S.32	75.3310	75.3313	-0.000	11.11	
DIST	S.15	1	S.32	74.7428	74.7409	0.002	3.47	
ALTI	S.15	1	S.32	98.2237	98.2288	0.006	11.11	
ANGU	S.15	1	S.32	75.3320	75.3313	0.001	11.11	
DIST	S.15	1	S.32	74.7448	74.7409	0.004	3.47	
ALTI	S.15	1	S.32	98.2240	98.2288	0.006	11.11	
ANGU	S.15	1	B.1	110.8779	110.8802	-0.002	11.11	
DIST	S.15	1	B.1	61.4745	61.4713	0.003	2.39	
ALTI	S.15	1	B.1	99.6765	99.6950	0.018	11.11	
ANGU	S.15	1	B.1	110.8784	110.8802	-0.002	11.11	
DIST	S.15	1	B.1	61.4765	61.4713	0.005	2.39	
ALTI	S.15	1	B.1	99.6759	99.6950	0.018	11.11	
ANGU	S.15	1	B.1	110.8785	110.8802	-0.002	11.11	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	Poids	
DIST	S.15	1	B.1	61.4765	61.4713	0.005	2.39	
ALTI	S.15	1	B.1	99.6793	99.6950	0.015	11.11	
ANGU	B.1	1	S.15	310.8782	310.8797	-0.001	11.11	
DIST	B.1	1	S.15	61.4738	61.4713	0.002	2.39	
ALTI	B.1	1	S.15	102.1344	102.1316	-0.003	11.11	
ANGU	B.1	1	S.15	310.8809	310.8797	0.001	11.11	
DIST	B.1	1	S.15	61.4758	61.4713	0.004	2.39	
ALTI	B.1	1	S.15	102.1344	102.1316	-0.003	11.11	
ANGU	B.1	1	S.15	310.8796	310.8797	-0.000	11.11	
DIST	B.1	1	S.15	61.4757	61.4713	0.004	2.39	
ALTI	B.1	1	S.15	102.1357	102.1316	-0.004	11.11	
ANGU	B.1	1	S.32	13.9586	13.9587	-0.000	11.11	
DIST	B.1	1	S.32	39.6460	39.6463	-0.000	1.02	
ALTI	B.1	1	S.32	98.5890	98.5720	-0.011	11.11	
ANGU	B.1	1	S.32	13.9582	13.9587	-0.000	11.11	
DIST	B.1	1	S.32	39.6470	39.6463	0.001	1.02	
ALTI	B.1	1	S.32	98.5885	98.5720	-0.010	11.11	
ANGU	B.1	1	S.32	13.9603	13.9587	0.001	11.11	
DIST	B.1	1	S.32	39.6489	39.6463	0.003	1.02	
ALTI	B.1	1	S.32	98.5884	98.5720	-0.010	11.11	
ANGU	B.1	1	B.2	171.0103	171.0115	-0.000	11.11	
DIST	B.1	1	B.2	14.6451	14.6457	-0.001	0.14	
ALTI	B.1	1	B.2	104.0901	104.1075	0.004	11.11	
ANGU	B.1	1	B.2	171.0112	171.0115	-0.000	11.11	
DIST	B.1	1	B.2	14.6441	14.6457	-0.002	0.14	
ALTI	B.1	1	B.2	104.0900	104.1075	0.004	11.11	
ANGU	B.1	1	B.2	171.0114	171.0115	-0.000	11.11	
DIST	B.1	1	B.2	14.6441	14.6457	-0.002	0.14	
ALTI	B.1	1	B.2	104.0924	104.1075	0.003	11.11	
ANGU	B.2	1	B.1	371.0108	371.0114	-0.000	11.11	
DIST	B.2	1	B.1	14.6439	14.6457	-0.002	0.14	
ALTI	B.2	1	B.1	103.5294	103.5337	0.001	11.11	
ANGU	B.2	1	B.1	371.0108	371.0114	-0.000	11.11	
DIST	B.2	1	B.1	14.6449	14.6457	-0.001	0.14	
ALTI	B.2	1	B.1	103.5276	103.5337	0.001	11.11	
ANGU	B.2	1	B.1	371.0124	371.0114	0.000	11.11	
DIST	B.2	1	B.1	14.6439	14.6457	-0.002	0.14	
ALTI	B.2	1	B.1	103.5277	103.5337	0.001	11.11	
ANGU	6	1	S.32	19.3473	19.3483	-0.001	11.11	
DIST	6	1	S.32	38.3099	38.3201	-0.010	0.96	
ALTI	6	1	S.32	98.8742	98.8822	0.005	11.11	
ANGU	6	1	S.32	19.3484	19.3483	0.000	11.11	
DIST	6	1	S.32	38.3089	38.3201	-0.011	0.96	
ALTI	6	1	S.32	98.8750	98.8822	0.004	11.11	
ANGU	6	1	S.32	19.3484	19.3483	0.000	11.11	
DIST	6	1	S.32	38.3099	38.3201	-0.010	0.96	
ALTI	6	1	S.32	98.8753	98.8822	0.004	11.11	
ANGU	6	1	S.32	19.3461	19.3483	-0.001	11.11	
DIST	6	1	S.32	38.3089	38.3201	-0.011	0.96	
ALTI	6	1	S.32	98.8813	98.8822	0.001	11.11	
ANGU	6	1	S.32	19.3466	19.3483	-0.001	11.11	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	Poids	
DIST	6	1	S.32	38.3089	38.3201	-0.011	0.96	
ALTI	6	1	S.32	98.8813	98.8822	0.001	11.11	
ANGU	6	1	S.32	19.3467	19.3483	-0.001	11.11	
DIST	6	1	S.32	38.3109	38.3201	-0.009	0.96	
ALTI	6	1	S.32	98.8807	98.8822	0.001	11.11	
ANGU	6	1	7	359.9900	359.9874	0.002	11.11	
DIST	6	1	7	42.9490	42.9602	-0.011	1.19	
ALTI	6	1	7	99.4985	99.5029	0.003	11.11	
ANGU	6	1	7	359.9901	359.9874	0.002	11.11	
DIST	6	1	7	42.9490	42.9602	-0.011	1.19	
ALTI	6	1	7	99.4976	99.5029	0.004	11.11	
ANGU	6	1	7	359.9903	359.9874	0.002	11.11	
DIST	6	1	7	42.9490	42.9602	-0.011	1.19	
ALTI	6	1	7	99.4976	99.5029	0.004	11.11	
ANGU	6	1	7	359.9889	359.9874	0.001	11.11	
DIST	6	1	7	42.9490	42.9602	-0.011	1.19	
ALTI	6	1	7	99.5019	99.5029	0.001	11.11	
ANGU	6	1	7	359.9886	359.9874	0.001	11.11	
DIST	6	1	7	42.9500	42.9602	-0.010	1.19	
ALTI	6	1	7	99.5017	99.5029	0.001	11.11	
ANGU	6	1	7	359.9886	359.9874	0.001	11.11	
DIST	6	1	7	42.9500	42.9602	-0.010	1.19	
ALTI	6	1	7	99.5014	99.5029	0.001	11.11	
ANGU	6	1	B.3	275.7093	275.7090	0.000	11.11	
DIST	6	1	B.3	56.6746	56.6840	-0.009	2.04	
ALTI	6	1	B.3	103.7082	103.7081	-0.000	11.11	
ANGU	6	1	B.3	275.7099	275.7090	0.001	11.11	
DIST	6	1	B.3	56.6735	56.6840	-0.010	2.04	
ALTI	6	1	B.3	103.7085	103.7081	-0.000	11.11	
ANGU	6	1	B.3	275.7095	275.7090	0.001	11.11	
DIST	6	1	B.3	56.6756	56.6840	-0.008	2.04	
ALTI	6	1	B.3	103.7082	103.7081	-0.000	11.11	
ANGU	6	1	B.3	275.7064	275.7090	-0.002	11.11	
DIST	6	1	B.3	56.6743	56.6840	-0.010	2.04	
ALTI	6	1	B.3	103.7135	103.7081	-0.005	11.11	
ANGU	6	1	B.3	275.7072	275.7090	-0.002	11.11	
DIST	6	1	B.3	56.6753	56.6840	-0.009	2.04	
ALTI	6	1	B.3	103.7127	103.7081	-0.004	11.11	
ANGU	6	1	B.3	275.7064	275.7090	-0.002	11.11	
DIST	6	1	B.3	56.6743	56.6840	-0.010	2.04	
ALTI	6	1	B.3	103.7125	103.7081	-0.004	11.11	
ANGU	6	1	5	263.9447	263.9431	0.001	11.11	
DIST	6	1	5	24.8046	24.8045	0.000	0.41	
ALTI	6	1	5	102.9547	102.9576	0.001	11.11	
ANGU	6	1	5	263.9441	263.9431	0.000	11.11	
DIST	6	1	5	24.8046	24.8045	0.000	0.41	
ALTI	6	1	5	102.9552	102.9576	0.001	11.11	
ANGU	6	1	5	263.9420	263.9431	-0.000	11.11	
DIST	6	1	5	24.8045	24.8045	-0.000	0.41	
ALTI	6	1	5	102.9595	102.9576	-0.001	11.11	
ANGU	6	1	5	263.9418	263.9431	-0.000	11.11	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	Poids	
DIST	6	1	5	24.8045	24.8045	-0.000	0.41	
ALTI	6	1	5	102.9608	102.9576	-0.001	11.11	
ANGU	6	1	GAK3.15	111.4838	111.4819	0.000	11.11	
DIST	6	1	GAK3.15	5.1712	5.1707	0.000	0.02	
ALTI	6	1	GAK3.15	98.6078	98.6117	0.000	11.11	
ANGU	6	1	GAK3.15	111.4800	111.4819	-0.000	11.11	
DIST	6	1	GAK3.15	5.1702	5.1707	-0.000	0.02	
ALTI	6	1	GAK3.15	98.6155	98.6117	-0.000	11.11	
ANGU	8	1	3	25.1820	25.1803	0.001	11.11	
DIST	8	1	3	55.9687	55.9680	0.001	2.00	
ALTI	8	1	3	96.1367	96.1472	0.009	11.11	
ANGU	8	1	3	25.1811	25.1803	0.001	11.11	
DIST	8	1	3	55.9697	55.9680	0.002	2.00	
ALTI	8	1	3	96.1365	96.1472	0.009	11.11	
ANGU	8	1	3	25.1819	25.1803	0.001	11.11	
DIST	8	1	3	55.9707	55.9680	0.003	2.00	
ALTI	8	1	3	96.1372	96.1472	0.009	11.11	
ANGU	8	1	3	25.1781	25.1803	-0.002	11.11	
DIST	8	1	3	55.9702	55.9680	0.002	2.00	
ALTI	8	1	3	96.1470	96.1472	0.000	11.11	
ANGU	8	1	3	25.1799	25.1803	-0.000	11.11	
DIST	8	1	3	55.9712	55.9680	0.003	2.00	
ALTI	8	1	3	96.1469	96.1472	0.000	11.11	
ANGU	8	1	3	25.1807	25.1803	0.000	11.11	
DIST	8	1	3	55.9703	55.9680	0.002	2.00	
ALTI	8	1	3	96.1483	96.1472	-0.001	11.11	
ANGU	8	1	2	45.8303	45.8293	0.001	11.11	
DIST	8	1	2	58.5290	58.5290	-0.000	2.17	
ALTI	8	1	2	95.6219	95.6319	0.009	11.11	
ANGU	8	1	2	45.8272	45.8293	-0.002	11.11	
DIST	8	1	2	58.5300	58.5290	0.001	2.17	
ALTI	8	1	2	95.6230	95.6319	0.008	11.11	
ANGU	8	1	2	45.8309	45.8293	0.001	11.11	
DIST	8	1	2	58.5300	58.5290	0.001	2.17	
ALTI	8	1	2	95.6228	95.6319	0.008	11.11	
ANGU	8	1	2	45.8298	45.8293	0.000	11.11	
DIST	8	1	2	58.5306	58.5290	0.002	2.17	
ALTI	8	1	2	95.6327	95.6319	-0.001	11.11	
ANGU	8	1	2	45.8295	45.8293	0.000	11.11	
DIST	8	1	2	58.5316	58.5290	0.003	2.18	
ALTI	8	1	2	95.6323	95.6319	-0.000	11.11	
ANGU	8	1	2	45.8285	45.8293	-0.001	11.11	
DIST	8	1	2	58.5306	58.5290	0.002	2.17	
ALTI	8	1	2	95.6322	95.6319	-0.000	11.11	
ANGU	8	1	B.2	27.0191	27.0193	-0.000	11.11	
DIST	8	1	B.2	53.8107	53.8177	-0.007	1.85	
ALTI	8	1	B.2	95.9608	95.9353	-0.022	11.11	
ANGU	8	1	B.2	27.0207	27.0193	0.001	11.11	
DIST	8	1	B.2	53.8107	53.8177	-0.007	1.85	
ALTI	8	1	B.2	95.9615	95.9353	-0.022	11.11	
ANGU	8	1	B.2	27.0174	27.0193	-0.002	11.11	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	Poids	
DIST	8	1	B.2	53.8122	53.8177	-0.005	1.85	
ALTI	8	1	B.2	95.9709	95.9353	-0.030	11.11	
ANGU	8	1	B.2	27.0180	27.0193	-0.001	11.11	
DIST	8	1	B.2	53.8122	53.8177	-0.005	1.85	
ALTI	8	1	B.2	95.9713	95.9353	-0.031	11.11	
ANGU	8	1	B.4	260.9778	260.9776	0.000	11.11	
DIST	8	1	B.4	11.9606	11.9594	0.001	0.10	
ALTI	8	1	B.4	103.0843	103.0877	0.001	11.11	
ANGU	8	1	B.4	260.9785	260.9776	0.000	11.11	
DIST	8	1	B.4	11.9616	11.9594	0.002	0.10	
ALTI	8	1	B.4	103.0851	103.0877	0.000	11.11	
ANGU	8	1	B.4	260.9769	260.9776	-0.000	11.11	
DIST	8	1	B.4	11.9605	11.9594	0.001	0.10	
ALTI	8	1	B.4	103.0963	103.0877	-0.002	11.11	
ANGU	8	1	B.4	260.9770	260.9776	-0.000	11.11	
DIST	8	1	B.4	11.9616	11.9594	0.002	0.10	
ALTI	8	1	B.4	103.0941	103.0877	-0.001	11.11	
ANGU	8	1	B.4	260.9767	260.9776	-0.000	11.11	
DIST	8	1	B.4	11.9606	11.9594	0.001	0.10	
ALTI	8	1	B.4	103.0937	103.0877	-0.001	11.11	
ANGU	B.4	1	B.3	365.7005	365.6995	0.001	11.11	
DIST	B.4	1	B.3	58.3572	58.3579	-0.001	2.16	
ALTI	B.4	1	B.3	99.5529	99.5583	0.005	11.11	
ANGU	B.4	1	B.3	365.7009	365.6995	0.001	11.11	
DIST	B.4	1	B.3	58.3582	58.3579	0.000	2.16	
ALTI	B.4	1	B.3	99.5523	99.5583	0.006	11.11	
ANGU	B.4	1	B.3	365.7009	365.6995	0.001	11.11	
DIST	B.4	1	B.3	58.3592	58.3579	0.001	2.16	
ALTI	B.4	1	B.3	99.5531	99.5583	0.005	11.11	
ANGU	B.4	1	B.3	365.6982	365.6995	-0.001	11.11	
DIST	B.4	1	B.3	58.3583	58.3579	0.000	2.16	
ALTI	B.4	1	B.3	99.5591	99.5583	-0.001	11.11	
ANGU	B.4	1	B.3	365.6978	365.6995	-0.002	11.11	
DIST	B.4	1	B.3	58.3593	58.3579	0.001	2.16	
ALTI	B.4	1	B.3	99.5598	99.5583	-0.001	11.11	
ANGU	B.4	1	B.3	365.6986	365.6995	-0.001	11.11	
DIST	B.4	1	B.3	58.3593	58.3579	0.001	2.16	
ALTI	B.4	1	B.3	99.5597	99.5583	-0.001	11.11	
ANGU	B.4	1	8	60.9875	60.9863	0.000	11.11	
DIST	B.4	1	8	11.9602	11.9594	0.001	0.10	
ALTI	B.4	1	8	106.2844	106.2849	0.000	11.11	
ANGU	B.4	1	8	60.9890	60.9863	0.001	11.11	
DIST	B.4	1	8	11.9611	11.9594	0.002	0.10	
ALTI	B.4	1	8	106.2868	106.2849	-0.000	11.11	
ANGU	B.4	1	8	60.9881	60.9863	0.000	11.11	
DIST	B.4	1	8	11.9621	11.9594	0.003	0.10	
ALTI	B.4	1	8	106.2859	106.2849	-0.000	11.11	
ANGU	B.4	1	8	60.9846	60.9863	-0.000	11.11	
DIST	B.4	1	8	11.9611	11.9594	0.002	0.10	
ALTI	B.4	1	8	106.2897	106.2849	-0.001	11.11	
ANGU	B.4	1	8	60.9865	60.9863	0.000	11.11	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	Poids	
DIST	B.4	1	8	11.9610	11.9594	0.002	0.10	
ALTI	B.4	1	8	106.2917	106.2849	-0.001	11.11	
ANGU	B.4	1	8	60.9844	60.9863	-0.000	11.11	
DIST	B.4	1	8	11.9620	11.9594	0.003	0.10	
ALTI	B.4	1	8	106.2923	106.2849	-0.001	11.11	
ANGU	B.3	1	B.4	165.7005	165.7012	-0.001	11.11	
DIST	B.3	1	B.4	58.3588	58.3579	0.001	2.16	
ALTI	B.3	1	B.4	102.4105	102.4112	0.001	11.11	
ANGU	B.3	1	B.4	165.6999	165.7012	-0.001	11.11	
DIST	B.3	1	B.4	58.3588	58.3579	0.001	2.16	
ALTI	B.3	1	B.4	102.4100	102.4112	0.001	11.11	
ANGU	B.3	1	B.4	165.7010	165.7012	-0.000	11.11	
DIST	B.3	1	B.4	58.3598	58.3579	0.002	2.16	
ALTI	B.3	1	B.4	102.4113	102.4112	-0.000	11.11	
ANGU	B.3	1	B.4	165.7015	165.7012	0.000	11.11	
DIST	B.3	1	B.4	58.3605	58.3579	0.003	2.16	
ALTI	B.3	1	B.4	102.4179	102.4112	-0.006	11.11	
ANGU	B.3	1	B.4	165.7009	165.7012	-0.000	11.11	
DIST	B.3	1	B.4	58.3595	58.3579	0.002	2.16	
ALTI	B.3	1	B.4	102.4178	102.4112	-0.006	11.11	
ANGU	B.3	1	B.4	165.7006	165.7012	-0.001	11.11	
DIST	B.3	1	B.4	58.3595	58.3579	0.002	2.16	
ALTI	B.3	1	B.4	102.4181	102.4112	-0.006	11.11	
ANGU	B.3	1	6	75.7045	75.7028	0.001	11.11	
DIST	B.3	1	6	56.6883	56.6840	0.004	2.05	
ALTI	B.3	1	6	98.2850	98.2910	0.005	11.11	
ANGU	B.3	1	6	75.7044	75.7028	0.001	11.11	
DIST	B.3	1	6	56.6912	56.6840	0.007	2.05	
ALTI	B.3	1	6	98.2836	98.2910	0.007	11.11	
ANGU	B.3	1	6	75.7050	75.7028	0.002	11.11	
DIST	B.3	1	6	56.6893	56.6840	0.005	2.05	
ALTI	B.3	1	6	98.2847	98.2910	0.006	11.11	
ANGU	B.3	1	6	75.7019	75.7028	-0.001	11.11	
DIST	B.3	1	6	56.6904	56.6840	0.006	2.05	
ALTI	B.3	1	6	98.2916	98.2910	-0.001	11.11	
ANGU	B.3	1	6	75.7025	75.7028	-0.000	11.11	
DIST	B.3	1	6	56.6894	56.6840	0.005	2.05	
ALTI	B.3	1	6	98.2922	98.2910	-0.001	11.11	
ANGU	B.3	1	6	75.7021	75.7028	-0.001	11.11	
DIST	B.3	1	6	56.6895	56.6840	0.005	2.05	
ALTI	B.3	1	6	98.2930	98.2910	-0.002	11.11	
ANGU	3	1	8	225.1820	225.1808	0.001	11.11	
DIST	3	1	8	55.9702	55.9680	0.002	2.00	
ALTI	3	1	8	105.2071	105.2033	-0.003	11.11	
ANGU	3	1	8	225.1815	225.1808	0.001	11.11	
DIST	3	1	8	55.9703	55.9680	0.002	2.00	
ALTI	3	1	8	105.2052	105.2033	-0.002	11.11	
ANGU	3	1	8	225.1833	225.1808	0.002	11.11	
DIST	3	1	8	55.9713	55.9680	0.003	2.00	
ALTI	3	1	8	105.2050	105.2033	-0.001	11.11	
ANGU	3	1	8	225.1797	225.1808	-0.001	11.11	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	Poids	
DIST	3	1	8	55.9706	55.9680	0.003	2.00	
ALTI	3	1	8	105.2149	105.2033	-0.010	11.11	
ANGU	3	1	8	225.1811	225.1808	0.000	11.11	
DIST	3	1	8	55.9696	55.9680	0.002	2.00	
ALTI	3	1	8	105.2148	105.2033	-0.010	11.11	
ANGU	3	1	8	225.1803	225.1808	-0.000	11.11	
DIST	3	1	8	55.9696	55.9680	0.002	2.00	
ALTI	3	1	8	105.2153	105.2033	-0.011	11.11	
ANGU	3	1	6	361.7366	361.7364	0.000	11.11	
DIST	3	1	6	15.3699	15.3750	-0.005	0.16	
ALTI	3	1	6	102.2283	102.2377	0.002	11.11	
ANGU	3	1	6	361.7374	361.7364	0.000	11.11	
DIST	3	1	6	15.3709	15.3750	-0.004	0.16	
ALTI	3	1	6	102.2284	102.2377	0.002	11.11	
ANGU	3	1	6	361.7366	361.7364	0.000	11.11	
DIST	3	1	6	15.3729	15.3750	-0.002	0.16	
ALTI	3	1	6	102.2290	102.2377	0.002	11.11	
ANGU	3	1	6	361.7328	361.7364	-0.001	11.11	
DIST	3	1	6	15.3728	15.3750	-0.002	0.16	
ALTI	3	1	6	102.2365	102.2377	0.000	11.11	
ANGU	3	1	6	361.7356	361.7364	-0.000	11.11	
DIST	3	1	6	15.3718	15.3750	-0.003	0.16	
ALTI	3	1	6	102.2366	102.2377	0.000	11.11	
ANGU	3	1	6	361.7353	361.7364	-0.000	11.11	
DIST	3	1	6	15.3698	15.3750	-0.005	0.16	
ALTI	3	1	6	102.2383	102.2377	-0.000	11.11	
ANGU	3	1	2	126.8566	126.8558	0.000	11.11	
DIST	3	1	2	18.6591	18.6594	-0.000	0.23	
ALTI	3	1	2	98.8748	98.8777	0.001	11.11	
ANGU	3	1	2	126.8565	126.8558	0.000	11.11	
DIST	3	1	2	18.6601	18.6594	0.001	0.23	
ALTI	3	1	2	98.8738	98.8777	0.001	11.11	
ANGU	3	1	2	126.8560	126.8558	0.000	11.11	
DIST	3	1	2	18.6591	18.6594	-0.000	0.23	
ALTI	3	1	2	98.8737	98.8777	0.001	11.11	
ANGU	3	1	2	126.8545	126.8558	-0.000	11.11	
DIST	3	1	2	18.6571	18.6594	-0.002	0.23	
ALTI	3	1	2	98.8836	98.8777	-0.002	11.11	
ANGU	3	1	2	126.8558	126.8558	0.000	11.11	
DIST	3	1	2	18.6591	18.6594	-0.000	0.23	
ALTI	3	1	2	98.8844	98.8777	-0.002	11.11	
ANGU	3	1	2	126.8550	126.8558	-0.000	11.11	
DIST	3	1	2	18.6581	18.6594	-0.001	0.23	
ALTI	3	1	2	98.8846	98.8777	-0.002	11.11	
ANGU	3	1	7	360.4377	360.4366	0.001	11.11	
DIST	3	1	7	58.3330	58.3309	0.002	2.16	
ALTI	3	1	7	99.2880	99.2953	0.007	11.11	
ANGU	3	1	7	360.4376	360.4366	0.001	11.11	
DIST	3	1	7	58.3350	58.3309	0.004	2.16	
ALTI	3	1	7	99.2896	99.2953	0.005	11.11	
ANGU	3	1	7	360.4375	360.4366	0.001	11.11	

Type	Station	Rep.	Point	Obser.	Calc.	Ec.(m)	Poids	
DIST	3	1	7	58.3360	58.3309	0.005	2.16	
ALTI	3	1	7	99.2876	99.2953	0.007	11.11	
ANGU	3	1	7	360.4352	360.4366	-0.001	11.11	
DIST	3	1	7	58.3361	58.3309	0.005	2.16	
ALTI	3	1	7	99.2969	99.2953	-0.002	11.11	
ANGU	3	1	7	360.4349	360.4366	-0.002	11.11	
DIST	3	1	7	58.3361	58.3309	0.005	2.16	
ALTI	3	1	7	99.2975	99.2953	-0.002	11.11	
ANGU	3	1	7	360.4349	360.4366	-0.002	11.11	
DIST	3	1	7	58.3351	58.3309	0.004	2.16	
ALTI	3	1	7	99.2975	99.2953	-0.002	11.11	
ANGU	6	2	7	359.9825	359.9831	-0.000	11.11	
DIST	6	2	7	42.9652	42.9602	0.005	1.20	
ALTI	6	2	7	99.5356	99.5414	0.004	11.11	
ANGU	6	2	7	359.9822	359.9831	-0.001	11.11	
DIST	6	2	7	42.9672	42.9602	0.007	1.20	
ALTI	6	2	7	99.5348	99.5414	0.004	11.11	
ANGU	6	2	7	359.9833	359.9831	0.000	11.11	
DIST	6	2	7	42.9672	42.9602	0.007	1.20	
ALTI	6	2	7	99.5362	99.5414	0.004	11.11	
ANGU	6	2	7	359.9822	359.9831	-0.001	11.11	
DIST	6	2	7	42.9642	42.9602	0.004	1.20	
ALTI	6	2	7	99.5427	99.5414	-0.001	11.11	
ANGU	6	2	7	359.9821	359.9831	-0.001	11.11	
DIST	6	2	7	42.9672	42.9602	0.007	1.20	
ALTI	6	2	7	99.5437	99.5414	-0.002	11.11	
ANGU	6	2	7	359.9830	359.9831	-0.000	11.11	
DIST	6	2	7	42.9662	42.9602	0.006	1.20	
ALTI	6	2	7	99.5433	99.5414	-0.001	11.11	
ANGU	6	2	3	161.7494	161.7481	0.000	11.11	
DIST	6	2	3	15.3726	15.3750	-0.002	0.16	
ALTI	6	2	3	105.1125	105.1166	0.001	11.11	
ANGU	6	2	3	161.7509	161.7481	0.001	11.11	
DIST	6	2	3	15.3736	15.3750	-0.001	0.16	
ALTI	6	2	3	105.1130	105.1166	0.001	11.11	
ANGU	6	2	3	161.7508	161.7481	0.001	11.11	
DIST	6	2	3	15.3736	15.3750	-0.001	0.16	
ALTI	6	2	3	105.1128	105.1166	0.001	11.11	
ANGU	6	2	3	161.7489	161.7481	0.000	11.11	
DIST	6	2	3	15.3725	15.3750	-0.003	0.16	
ALTI	6	2	3	105.1189	105.1166	-0.001	11.11	
ANGU	6	2	3	161.7483	161.7481	0.000	11.11	
DIST	6	2	3	15.3725	15.3750	-0.002	0.16	
ALTI	6	2	3	105.1167	105.1166	-0.000	11.11	
ANGU	6	2	3	161.7495	161.7481	0.000	11.11	
DIST	6	2	3	15.3735	15.3750	-0.002	0.16	
ALTI	6	2	3	105.1197	105.1166	-0.001	11.11	

Ecart maximal ALTI de 8 1 sur B.2 = -0.031 m.
Ecart maximal ALTI de 8 1 sur B.2 = -0.030 m.
Ecart maximal ALTI de 8 1 sur B.2 = -0.022 m.

ELLIPSES DE CONFIANCE (Probabilité = 0.87)	
Point	X	Y	Gis.	AxeX	AxeY	
S.15	1654325.022	6209021.521				
S.32	1654394.217	6209049.775				
GAK3.15	1654387.840	6209012.283	110.9808	0.014	0.003	
S.5	1654397.752	6209022.486	83.3232	0.004	0.002	
7	1654357.491	6209047.958	83.2603	0.003	0.002	
6	1654382.753	6209013.210	123.5981	0.003	0.002	
B.1	1654385.600	6209011.077	149.4148	0.005	0.003	
B.2	1654392.043	6208997.924	120.5515	0.007	0.005	
B.3	1654330.148	6208992.097	70.7258	0.006	0.006	
5	1654361.823	6208999.898	64.1623	0.011	0.004	
8	1654369.874	6208948.885	103.6609	0.008	0.005	
3	1654391.446	6209000.528	85.5005	0.005	0.004	
2	1654408.468	6208992.886	141.9314	0.006	0.005	
B.4	1654360.090	6208942.006	105.3207	0.009	0.005