 V .DE AMICIS 81 - 10093 COLLEGNO (TO)

TEL.0114035070 FAX.0114030052

Spett.le

Studio Tecnico

Golzio & Bava

cCoCol legno 21/03/2017

TORINO

rif. n° 770/ 2017 **c.a.: Ing. Golzio**

Oggetto: Caldaia x Chiesa

In riferimento ai colloqui intercorsi siamo lieti di sottoporVi la nostra migliore offerta relativa a quanto specificato in oggetto.

Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cordiali saluti.

Flavio Menegazzi

ABCD

Preventivo N. 770 del 21/03/2017 –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Qtà** |  |  |  | **Pr. unit.**  **Netto** | **Importo**  **Totale** |
| 81024210 | TBX 210 ICI CALDAIE | 1,0 |  |  |  | 13741,75 | 13741,75 |
| 81020001 | Potenza Termica 195,3 kw  Potenza utile acqua media 70°C 192 kw  Potenza utile acqua 50/30°C 210 kw  Composizione con 3 moduli collegati ad una dorsale predisposta con:  Valvole sulla mandata  Raccordi per bassa temperatura  Raccordi per ritorno alta temperatura  Raccordo camino  Raccordo condensa  Centraline climatiche con sistema di cascata e modulazione  Neutralizzatore di condensa | 1,0 |  |  |  | 195,80 | 195,80 |
| 31004F | DISAERATORE FLAMCO DN80 | 1,0 |  |  |  | 1050,50 | 1050,50 |
| 28162 | COIBENTAZIONE X FLAMCO DN80 | 1,0 |  |  |  | 326,70 | 326,70 |
|  | *FILTRI DEFANGATORI IN DERIVAZIONE* |  |  |  |  |  |  |
| FRK1M | FILTRI DEFANG.QUARZITE X CIRCUITI CHIUSI 3/4 | 1,0 |  |  |  | 530,75 | 530,75 |
|  | Filtri defangatori a quarzite  Serbatoio in acciaio inox contenente quarzite sferiodale selezionata  Predisposto anche per il caricamento di prodotti chimici  Pressione max 6 bar  Temperatura max 75°C |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTALE** EURO |  |  |  | 15845,50 |

**Condizioni generali di fornitura:**

**IVA ESCLUSA**

**Pagamento:** DA CONCORDARE

**Porto: 2%**

**Consegna:** Da Verificare

**Avviamento:** escluso

**Garanzia:** durata garanzia

**Validità dell’offerta:** 21/04/2017

Per accettazione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(timbro e firma)