 V .DE AMICIS 81 - 10093 COLLEGNO (TO)

 TEL.0114035070 FAX.0114030052

 Spett.le

 Studio Tecnico

 Golzio & Bava

cCoCol legno 21/03/2017

 TORINO

rif. n° 770/ 2017 **c.a.: Ing. Golzio**

Oggetto: Caldaia x Chiesa

In riferimento ai colloqui intercorsi siamo lieti di sottoporVi la nostra migliore offerta relativa a quanto specificato in oggetto.

Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cordiali saluti.

Flavio Menegazzi

ABCD

Preventivo N. 770 del 21/03/2017 –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codice** |  **Descrizione** | **Qtà** |  |  |  | **Pr. unit.** **Netto** | **Importo** **Totale** |
| 81024210 | TBX 210 ICI CALDAIE | 1,0 |  |  |  | 13741,75 | 13741,75 |
| 81020001 | Potenza Termica 195,3 kwPotenza utile acqua media 70°C 192 kwPotenza utile acqua 50/30°C 210 kwComposizione con 3 moduli collegati ad una dorsale predisposta con:Valvole sulla mandataRaccordi per bassa temperaturaRaccordi per ritorno alta temperaturaRaccordo caminoRaccordo condensaCentraline climatiche con sistema di cascata e modulazioneNeutralizzatore di condensa | 1,0 |  |  |  | 195,80 | 195,80 |
| 31004F | DISAERATORE FLAMCO DN80 | 1,0 |  |  |  | 1050,50 | 1050,50 |
| 28162 | COIBENTAZIONE X FLAMCO DN80 | 1,0 |  |  |  | 326,70 | 326,70 |
|  | *FILTRI DEFANGATORI IN DERIVAZIONE* |  |  |  |  |  |  |
| FRK1M | FILTRI DEFANG.QUARZITE X CIRCUITI CHIUSI 3/4 | 1,0 |  |  |  | 530,75 | 530,75 |
|  | Filtri defangatori a quarziteSerbatoio in acciaio inox contenente quarzite sferiodale selezionataPredisposto anche per il caricamento di prodotti chimiciPressione max 6 barTemperatura max 75°C |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTALE** EURO |  |  |  |  15845,50 |

 **Condizioni generali di fornitura:**

 **IVA ESCLUSA**

 **Pagamento:** DA CONCORDARE

 **Porto: 2%**

 **Consegna:** Da Verificare

 **Avviamento:** escluso

 **Garanzia:** durata garanzia

 **Validità dell’offerta:** 21/04/2017

 Per accettazione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (timbro e firma)