Montageschiene - weitere Technische Daten

Typ 41 Gewindeplatte 41

Gruppe: 1314

Einsatz

Gewindeplatten 41 passen für Montageschienen mit 41 mm Breite.

Technische Daten

Material:	Stahl, galvanisch verzinkt

Typ	Nutzlast (Zug) [kN]	G [kg]	Verp. [Stück]	Artikel- Nr.
41-M8	5,8	0,03	50	180173
41-M10	8,5	0,03	50	180182

Gewindeplatte HZ 41

Gruppe: 1314

Einsatz

Für Montageschienen mit 41 mm Schienenbreite.

Technische Daten

Material:	Stahl, galvanisch verzinkt

Hinweis: Die zulässigen Traglasten der eingesetzten Montageschienen sind zusätzlich zu beachten.

Typ	Nutzlast (Zug) [kN]	G [kg]	Verp. [Stück]	Artikel- Nr.
HZ 41-M8	5,8	0,04	50	151935
HZ 41-M10	9,3	0,03	50	151944
HZ 41-M12	10,0	0,06	50	182288
HZ 41-M16	10,0	0,05	50	182297

Montageschiene - weitere Technische Daten	

Siconnect 2-3 01/2007

Sikla

2004-01-09T09:36:09

Sikla