Table 1: Detector Map for Rear Chamber # 3.

Plane Straw #’s Rdot Ch. Aft.L.St. W. Grp. Board Hv # TDC P.Odr. X2 1-8, 9-16 1,2 16,15 1,2 X2-M1 5A 32 X1 1-8, 9-16 3,4 14,13 1,2 X1-M1 5A 32 X2 17-24, 25-32 5,6 12,11 3,4 X2-M2 5B 31 X1 17-24, 25-32 7,8 10,9 3,4 X1-M2 5B 31 x2 33-40, 41-48 9,10 8,7 5,6 X2-M3 5C Sl.6 30 X1 33-40,41-48 11,12 6,5 5,6 X1-M3 5C Ch.64-79 30 x2 49-56, 57-64 13,14 4,3 7,8 X2-M4 5D 29 X1 49-56, 57-64 15,16 2,1 7,8 X1-M4 5D 29

X2 65-72, 73-80 1,2 16,15 9,10 X2-M5 5E 28 X1 65-72, 73-80 3,4 14,13 9,10 X1-M5 5E 28 X2 81-88, 89-96 5,6 12,11 11,12 X2-M6 5F 27 X1 81-88, 89-96 7,8 10,9 11,12 X1-M6 5F 27 X2 97-104, 105-112 9,10 8,7 13,14 X2-M7 5G Sl.6 26 X1 97-104, 105-112 11,12 6,5 13,14 X1-M7 5G Ch.80-95 26 X2 113-120, 121-128 13,14 4,3 15,16 X2-M8 5H 25 X1 113-120, 121-128 15,16 2,1 15,16 X1-M8 5H 25

X2 129-136, 137-144 1,2 16,15 17,18 X2-M9 6A 24 X1 129-136, 137-144 3,4 14,13 17,18 X1-M9 6A 24 X2 145-152, 153-160 5,6 12,11 19,20 X2-M10 6B 23 X1 145-152, 153-160 7,8 10,9 19,20 X1-M10 6B 23 X2 161-168, 169-176 9,10 8,7 21,22 X2-M11 6C Sl.7 22 X1 161-168, 169-176 11,12 6,5 21,22 X1-M11 6C Ch.0-15 22 X2 177-184, 185-192 13,14 4,3 23,24 X2-M12 6D 21 X1 177-184, 185-192 15,16 2,1 23,24 X1-M12 6D 21

X2 193-200, 201-208 1,2 16,15 25,26 X2-M13 6E 20 X1 193-200, 201-208 3,4 14,13 25,26 X1-M13 6E 20 X2 209-216, 217-224 5,6 12,11 27,28 X2-M14 6F 19 X1 209-216, 217-224 7,8 10,9 27,28 X1-M14 6F 19 X2 225-232, 233-240 9,10 8,7 29,30 X2-M15 6G Sl.7 18 X1 225-232, 233-240 11,12 6,5 29,30 X1-M15 6G Ch.16-31 18 - - - - - - - X1,2 241-248 15,16 2,1 31,32 X1,X2-M16 6H 17